# Pričvršćivanje zaštite od pada (videti sliku B)

Napomena: Za obezbeđivanje električnog alata od pada treba da se koristi zaštita od pada (22) koja odgovara težini sistema. Maksimalna dozvoljena dužina zaštite od pada je 1,1 m. Obavezno vodite računa o dozvoljenom prostoru pričvršćivanja (21) na električnom alatu.

Kao zaštitu od pada koristite prevashodno trakastu omču koja je pričvršćena sidrenim čvorom ili zaštitu od pada sa amortizerom za pad.

Prilikom pričvršćivanja zaštite od pada (22) obavezno vodite računa o njegovom uputstvu za upotrebu.

- Kontra stranu zaštite od pada obavezno pričvrstite na stabilnu strukturu (npr. zgradu ili skelu), a nikad na samom korisniku.
  Zaštita od pada mora da bude pokretna i sme da se pričvrsti na električni alat isključivo za fiksiranu graničnu tačku (23) i u dozvoljenom prostoru pričvršćivanja (21).
  Fiksiranu graničnu tačku (23) izaberite tako da električni alat u slučaju pada padne slobodno u zaštitu od pada, a da se pri tom ne obmota oko korisnika i da ga ne ugrozi.

Stavite omču zaštite od pada (22) kroz ručku (17) i stranu sa karabinerom provucite kroz omču. Prilikom zatezanja omče se uverite da se ona nalazi u pravilnom prostoru pričvršćivanja (21) i da se nije uvila. Pre svake upotrebe proverite zaštitu od pada i da li je pravilno pričvršćena na električnom alatu i graničnoj tački (23).