# Praca

- Wymienić szczęki tnące(3), jeśli krawędzie tnące są wyszczerbione lub odkształcone (zob. rys. E). Przestrzegać dalszych wskazówek zob. Wymiana szczęk tnących.

- Szczęki tnące(3) są bardzo ostre. Dlatego należy zawsze trzymać dłonie z dala od krawędzi tnących i ruchomych części urządzenia. Nie ciąć krótkich elementów, aby dłonie nie znalazły się zbyt blisko szczęk tnących. Istnieje niebezpieczeństwo doznania poważnych obrażeń lub odcięcia kończyn.

- Należy upewnić się, że w elektronarzędziu zamontowane są szczęki tnące (3) o prawidłowym rozmiarze oraz że obie szczęki tnące są właściwie ustawione. Przed przystąpieniem do cięcia należy sprawdzić rozmiar gwintu nadrukowany na szczękach tnących.

- Przed uruchomieniem wyzwalacza (14) należy włożyć pręt gwintowany w taki sposób, aby zwoje gwintu odpowiadały zwojom w nieruchomej szczęce tnącej. Nieprawidłowa pozycja zwojów gwintu może prowadzić do złamania szczęk tnących i obrażeń ciała spowodowanych przez wyrzucone w powietrze odłamki.

Mocowanie systemu asekuracyjnego
Uruchamianie
Wskazówki dotyczące pracy