# Συναρμολόγηση

- Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτήματος κ.λπ.) από το ηλεκτρικό εργαλείο. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

- Πριν την τοποθέτηση της μπαταρίας στο ηλεκτρικό εργαλείο να βεβαιώνεστε πάντοτε, ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης (14) λειτουργεί σωστά και όταν αφεθεί ελεύθερος επιστρέφει στην θέση OFF.

Συναρμολόγηση των σιαγόνων κοπής