# การยึดอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น (ดูภาพประกอบ B)

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือไฟฟ้าล้มลงมา ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น (22) ที่เหมาะสมกับน้ำหนักของระบบ โดยความยาวสูงสุดที่อนุญาตของอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นคือ 1,1 เมตร โปรดสังเกตพื้นที่ติดตั้งที่อนุญาต (21) บนเครื่องมือไฟฟ้าด้วยเสมอ

ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นโดยที่ควรใช้สลิงแบบสายรัดที่ผูกไว้กับคันผูกหรืออุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นที่มีโช้คอัพ

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการยึดอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น (22) ตามคู่มือการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดด้านตรงข้ามของอุปกรณ์กันตกหล่นเข้ากับโครงสร้างที่มั่นคง (เช่น อาคารหรือนั่งร้าน) และห้ามติดยึดกับตัวผู้ใช้
  อุปกรณ์ป้องกันการตกต้องสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และสามารถติดเข้ากับจุดยึดแบบตายตัว (23) และในพื้นที่ยึดที่อนุญาต (21) บนเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น
  เลือกจุดยึดแบบตายตัว (23) เพื่อให้เครื่องมือไฟฟ้าสามารถตกลงสู่ระบบป้องกันการตกได้อย่างอิสระในกรณีที่เกิดการตกโดยไม่พันตัวผู้ใช้หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้

คล้องสายสลิงของอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น (22) เข้ากับด้ามจับ (17) และร้อยด้านที่เป็นห่วงคาราบิเนอร์เข้ากับสายสลิง ตรวจสอบให้แน่ใจขณะดึงสายสลิงว่าอยู่ในบริเวณการยึด (21) อย่างเหมาะสมและสายไม่บิดงอพันกัน ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น ระบบยึดที่ถูกต้องของอุปกรณ์เข้ากับเครื่องมือไฟฟ้า รวมทั้งจุดยึด (23) ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง