# 技术参数

螺杆切割器 |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 JM8 0..‎
额定电压 | 伏特= | 18
切割性能
软钢 |  | M 6 x 1 M 8 x 1.25 M 10 x 1.5 M 12 x 1.75
不锈钢 |  | M 6 x 1 M 8 x 1.25 M 10 x 1.5
尺寸（长x宽x高） | 毫米 | 221 x 133 x 272
重量A) | 公斤 | 3.4
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时B)和存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | −20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V... ProCORE18V…
推荐的充电器 |  | GAL 18...

A)

  不含充电电池（充电电池重量请查看www.bosch-professional.com。）

B)

  温度<0摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。