# Protecţie la suprasarcină

Dacă este utilizată conform destinaţiei, scula electrică nu poate fi suprasolicitată. În cazul unei solicitări prea puternice sau depăşirii intervalului de temperatură permis al acumulatorului, aceasta se deconectează automat. Deconectează scula electrică şi întrerupe procedura de lucru care a provocat suprasolicitarea sculei electrice. Apoi reconectează scula electrică, pentru a reporni procesul de funcţionare.

Observaţie: Protecţia la suprasarcină este activată atunci când încerci să tai următoarele tipuri de tije filetate.

- O tijă filetată care are dimensiunea mai mare decât cea a fălcilor de tăiere.
- O tijă filetată care are o rezistenţă mai mare decât cea permisă de puterea de tăiere a sculei electrice.