# Çalıştırma

##

- Elektrikli el aletini kullanmadığınız zamanlarda değiştirme anahtarını (13)daima kilitli konuma getirin.

- Çalıştırmadan önce değiştirme anahtarının (13) doğru konumda olduğundan emin olun.

- Serbest bırakma anahtarı(14) çalıştırıldığında değiştirme anahtarını(13) hareket ettirmeyin. Bu durum elektrikli el aletine zarar verebilir.

Kesme işlemini başlatmak için, değiştirme anahtarını (13) kesme konumuna (konum a, ) ayarlayın ve serbest bırakma anahtarına (14) basın. Hareket yönünü tersine çevirmek için, değiştirme anahtarını (13) ters konuma getirin (konum b, ) ve serbest bırakma anahtarına basarken değiştirme anahtarını bu konumda tutun. Değiştirme anahtarını ve serbest bırakma anahtarını bıraktığınızda, elektrikli el aleti otomatik olarak kilitli konuma geçer. Serbest bırakma anahtarına (14) sürekli basarsanız, elektrikli el aleti tam bir döngü boyunca çalışır ve tam açık konumda otomatik olarak durur. Serbest bırakma anahtarını (14) kilitlemek için, değiştirme anahtarını (13) kilit konumuna getirin. Serbest bırakma anahtarı (14) bu konumda çalıştırılamaz.

Not:Hareket yönü tersine çevrilmişken dişli çubukları kesmeyin! Bu elektrikli el aletine zarar verir. Elektrikli el aletini sadece rölantide ve kesme çenelerini (3) tamamen açmak için ters yönde çalıştırın.

Not: Kesme çeneleri (3) açılırken kesme işleminden sonra serbest bırakma anahtarını (14) bırakırsanız ve değiştirme anahtarını (13) ters konuma getirirseniz kesme çeneleri kapanacaktır. Serbest bırakma anahtarına tekrar bastığınızda tekrar açılırlar.

##

Dişli çubuk kılavuzu (5) üzerinde kesilecek dişli çubuğun diş boyutunu ayarlayın. Bu, dişli çubuk için M6/M8 ve M10/M12 temas yüzeyini doğru yöne getirir.
Serbest bırakma anahtarını (14) çalıştırmadan önce, dişli çubuğu, dişleri sabit yuvanın (4) kesme çenesinin (3) dişleriyle eşleşecek şekilde yerleştirin. Dişlerin yanlış hizalanması, kesme çenelerinin (3) kırılmasına ve fırlayan parçalar nedeniyle kişisel yaralanmalara neden olabilir veya dişli çubuğun dişine zarar verebilir, böylece bir somun artık vidalanamaz.
Kesmeden önce, dişli çubuğu kesme çizgisine (19) dik açıyla yerleştirin (bkz. resim G) ve dişli çubuğun önceden ayarlanmış çubuk kılavuzuyla iyi temas ettiğinden emin olun.
Kesme işlemini başlatmak için, değiştirme anahtarının (13) kesme konumunda olduğundan emin olun (konum a, , bkz. resim C) ve serbest bırakma anahtarını (14) sürekli olarak basılı tutun. Hareketli yuva (2) üzerindeki kesme çenesi, sabit yuva (4) üzerindeki kesme çenesi ile üst üste gelir ve ardından geri döner. Kesimi tamamlamadan önce serbest bırakma anahtarını (14) bırakırsanız, kesme çeneleri (3) duracaktır.

Not: Paslanmaz çelik gibi sünek metalden yapılmış dişli bir çubuğu keserseniz, kesimin sonunda çapaklar oluşabilir. Bu durumda çapakları bir eğe ile temizleyin.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Serbest bırakma anahtarına (14) sürekli basarsanız, (3) kesme çenelerinin (2) ve (4) yuvaları tam açık konuma dönmeden önce bir kez kapanır ve ardından durur. Serbest bırakma anahtarını (14) bırakın ve bir sonraki kesme sekansını başlatmak için tekrar basın.

##

Birlikte teslim edilen iç altıgen anahtar (8), kaybolmasını önlemek için elektrikli el aletinin üzerinde saklanabilir. İç altıgen anahtarını çıkarmak için aküyü çıkarın ve iç altıgen anahtarı dışarı çekin. Kullandıktan sonra, iç altıgen anahtarı elektrikli el aletine geri takın ve aküyü yerleştirin.

##

Çalışma ışığı (16), elverişsiz aydınlatma koşullarında çalışma alanının aydınlatılmasını mümkün kılar.

Dikkat: Doğrudan lambanın içine bakmayın!

Motoru çalıştırmadan çalışma ışığını (16) açmak için serbest bırakma anahtarına (14) hafifçe basın. Dişli çubukları kesmek istiyorsanız serbest bırakma anahtarına tam basın. Çalışma ışığı, çalışma sırasında otomatik olarak yanar. Serbest bırakma anahtarına basıldığı sürece lamba yanar. Serbest bırakma anahtarı bırakıldıktan yaklaşık 15 saniye sonra çalışma ışığı söner.

##

Hassas kesimler yapmak için dişli çubuk kılavuzunu ̈(5) kesilecek dişli çubuğun çapına göre konumlandırın (M6/M8 veya M10/M12).

Kesmeden önce dişli çubuğu kesme çizgisine (19) dikey olarak yerleştirin. Dişli çubuğun dişleri ile sabit kesme çenelerinin dişlerinin birbirine geçtiğinden emin olun (bkz. resim K). Ayrıca dişli çubuğun çubuk kılavuzunun her iki yüzeyiyle iyi temas ettiğinden emin olun (bkz. resim G) ve dişli çubuğu bu konumda sağlam bir şekilde tutun. Kesme işlemi, dişli çubuğu eğebilecek bir tepki kuvveti oluşturur. Dişli çubuğun eğilmesi düşük kesim kalitesine, dişli çubuğun sıkışmasına, kalıpların veya dişli çubuğun hasar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, kesim sırasında dişli çubuğu açıklanan yönde tutun.

##

Aynı uzunluktaki dişli çubukları kesmek istiyorsanız veya dişli çubukları bir yüzeye belirli bir çıkıntı ile kesmek istiyorsanız derinlik mesnedini (10) kullanın.
Tuşa (9) basın ve ̈derinlik mesnedini yerleştirin. Derinlik mesnedinin dişli tarafının tuşun dişli tarafına baktığından emin olun. Derinlik mesnedinin (10) iki ölçüm skalası vardır (milimetre ve inç). İstediğiniz ölçeklendirmeyi kullanmak için derinlik mesnedini (10) çevirebilirsiniz. Derinlik mesnedinde (10) istediğiniz uzunluk değerini derinlik mesnedinin (11) referans yüzeyi ile hizalayın (bkz. resim I). Derinlik mesnedini kilitlemek için tuşu (9) tekrar bırakın.

Elektrikli el aletini derinlik mesnedinden (10) tutarak taşımayın. Aksi takdirde elektrikli el aleti düşebilir ve yaralanmalara ve/veya elektrikli el aletinin hasar görmesine neden olabilir.