# Technische gegevens

Draadeindknipper |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nominale spanning | V= | 18
Knipcapaciteit
Zacht staal |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Roestvrij staal |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Afmetingen (l x b x h) | mm | 221 x 133 x 272
GewichtA) | kg | 3,4
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikB) en bij opslag | °C | −20 … +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Aanbevolen opladers |  | GAL 18...

A)

  Zonder accu (het gewicht van de accu's is te vinden op www.bosch-professional.com)

B)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.