# Delovanje

- Rezalni čeljusti (3) zamenjajte, če so rezila na njiju počena ali deformirana (glejte sliko E). Upoštevajte dodatne opombe glejte Zamenjava rezalnih čeljusti.

- Rezalni čeljusti (3) sta izredno ostri. Zato rok nikoli ne približujte rezilom in premičnim delom. Z električnim orodjem ne režite kratkih obdelovancev, če bi morali zaradi tega roke približati rezalnima čeljustma. Obstaja nevarnost hudih poškodb in amputacije telesnih delov.

- Prepričajte se, da sta na električnem orodju nameščeni rezalni čeljusti (3) pravilne velikosti in da sta pravilno obrnjeni. Pred rezanjem preverite velikost navoja, navedeno na rezalnih čeljustih.

- Pred pritiskom sprožilnega stikala (14) navojno palico vstavite tako, da se njen navoj ujema z navojem na nepremični rezalni čeljusti. Napačno usmerjen navoj lahko povzroči zlom rezalnih čeljusti in telesne poškodbe zaradi letečih odlomljenih kosov.

Pritrditev sredstva za zaščito pred padcem
Uporaba
Navodila za delo