# Säkerhetsanvisningar för gängstångskap

Använd skyddsglasögon. Då skyddar du dina ögon mot kringflygande materialpartiklar.

Håll händer borta från käftarna och från rörliga delar. Fingrar kan fastna i skärmekanismen och orsaka allvarliga personskador.

- Håll ansiktet borta från skärmekanismen. Under kapningen kan brottstycken från gängstången slungas iväg och orsaka allvarliga personskador.

- Arbeta inte på spänningsförande material och håll elverktyget i de isolerade greppytorna. Kontakt med strömförande material kan också sätta metalldelar i apparaten under spänning och leda till elstötar.

- Använd handskar vid bearbetning av gängstänger. Arbetsstyckets kanter och spån är vassa och kan vara heta direkt efter bearbetningen.

- Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.

- För säker bearbetning av långa eller stora gängade stänger kan elverktyget placeras på en horisontell yta med hjälp av stödytorna. Det får inte skruvas fast i ett skruvstycke eller fästas i en arbetsbänk.

- Lägg inte elverktyget på spånen från arbetsstycket. Det kan leda till skador och fel på elverktyget.

- Stå alltid stadigt, särskilt vid arbeten över huvudhöjd. Håll fast gängstången under och efter kapningen för att förhindra att den kapade gängstången faller ner. En kapad gängstång kan orsaka allvarliga personskador.

- Säkra elverktyget med fallsäkringar vid arbete i upphöjd position och se till att inga personer befinner sig under arbetsområdet. Bär hjälm vid arbete över huvudhöjd. På detta sätt undviker du personskador och materiella skador om elverktyget faller ner.

- Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera. Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.

- Batteriet får inte öppnas eller ändras. Detta kan leda till kortslutning.

- Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.

- Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren. Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.

| Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.