# Instruções de segurança para cortador de hastes roscadas

Usar óculos de proteção. Os seus olhos serão desta forma protegidos de partículas de material projetadas.

Mantenha as suas mãos afastadas dos mordentes de corte e das peças móveis. Os dedos podem ser apanhados pelo mecanismo de corte, causando ferimentos graves.

- Mantenha o seu rosto afastado do mecanismo de corte. Durante o corte podem ser projetados fragmentos da haste roscada causando ferimentos.

- Não trabalhe em material sob tensão e segure a ferramenta elétrica pelas superfícies isoladas do punho. O contacto com material sob tensão também pode colocar sob tensão as peças metálicas do aparelho e levar a um choque elétrico.

- Use luvas ao processar hastes roscadas. As arestas e aparas da peça de trabalho são afiadas e podem ainda estar quentes logo após o processamento.

- Fixar a peça a ser trabalhada. Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.

- Para trabalhar hastes roscadas compridas ou grandes de forma segura, a ferramenta elétrica pode ser pousada sobre uma superfície plana com a ajuda das superfícies de apoio. Não pode ser presa num torno de bancada ou fixada a uma bancada de trabalho.

- Não coloque a ferramenta elétrica sobre aparas da peça de trabalho. Isso pode causar danos ou falhas na ferramenta elétrica.

- Assegure sempre uma base segura, especialmente ao trabalhar numa posição elevada. Segure bem a haste roscada durante e após o corte para evitar que a haste roscada cortada caia. Uma haste roscada cortada pode causar ferimentos graves.

- Proteja suficientemente a ferramenta elétrica nos trabalhos numa posição mais elevada e certifique-se de que não se encontram pessoas por baixo da área de trabalho. Utilize um capacete nos trabalhos acima de cabeça. Assim pode evitar danos pessoais e materiais no caso de queda inadvertida da ferramenta elétrica.

- Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir. Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.

- Não altere nem abra o acumulador. Há perigo de haver um curto-circuito.

- Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

- Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante. Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.

| Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.