# Penggunaan

- Ganti rahang pemotong (3) jika bilah pemotong terkelupas atau berubah bentuk (lihat gambar E). Harap perhatikan informasi lebih lanjut lihat Mengganti rahang pemotong.

- Rahang pemotong (3) sangat tajam. Oleh karena itu, selalu jauhkan tangan dari bilah pemotong dan komponen yang bergerak. Jangan potong benda kerja kecil yang menyebabkan tangan berada di dekat rahang pemotong. Terdapat risiko cedera serius atau terpotongnya anggota tubuh.

- Pastikan bahwa rahang pemotong (3) dengan ukuran yang benar terpasang pada perkakas listrik dan kedua rahang pemotong diorientasikan pada posisi yang benar. Sebelum memotong, periksa ukuran ulir yang tercetak pada rahang pemotong.

- Sebelum menekan tombol pemicu (14), masukkan batang berulir dan sesuaikan ulirnya dengan ulir pada rahang pemotong. Penyelarasan ulir yang tidak tepat dapat menyebabkan patahnya rahang pemotong dan cedera diri akibat serpihan yang terlontar.

Memasang alat pelindung jatuh
Cara penggunaan
Petunjuk pengoperasian