# Drift

- Byt ut skärbackarna (3), om skäreggarna är urflisade eller deformerade(se bild E). Observera ytterligare anvisningar se Byta skärbackar.

- Skärbackarna (3) är extremt vassa. Håll därför alltid händerna borta från skäreggar och rörliga delar. Bearbeta inga korta arbetsstyckesdelar där händerna kan komma i närheten av skärbackarna. Det finns risk för allvarlig kroppsskada eller avskurna kroppsdelar.

- Kontrollera att skärbackar (3)av rätt storlek har monterats på elverktyget och att båda skärbackarna sitter i rätt läge. Kontrollera vilken gängstorlek som finns tryckt på skärbackarna innan du kapar.

- Sätt i gängstången så att dess gängor överensstämmer med den stationära skärbackens innan du trycker på avtryckarbrytaren (14). Felriktade gängor kan medföra att skärbackarna går sönder och orsaka personskador på grund av flygande splitter.

Fästa fallsäkringsanordningen
Driftstart
Arbetsanvisningar