# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

##

- کلید تعویض ‏(13)‏ را همیشه در موقعیت قفل شده قرار دهید ‏‏، اگر از ابزار برقی استفاده نمی کنید.

- قبل از کار، از موقعیت صحیح کلید تعویض ‏(13) اطمینان حاصل کنید.

- کلید تعویض (13)‏ را وقتی کلید ماشه ‏(14) فعال است، حرکت ندهید. این کار می تواند منجر به آسیب دیدن ابزار برقی شود.

برای شروع عملکرد برش، کلید تعویض (13) را روی حالت برش (موقعیت a، ) قرار دهید و کلید ماشه (14) را فعال کنید. برای معکوس کردن جهت حرکت، کلید تعویض (13) را روی موقعیت معکوس (موقعیت b، ) قرار دهید و کلید تعویض را در حالی که کلید ماشه را فعال می کنید، در این موقعیت فشار داده و نگه دارید. وقتی کلید تعویض و کلید ماشه را رها کنید، ابزار برقی به طور خودکار در موقعیت قفل شده قرار می گیرد . اگر به طور پیوسته کلید ماشه (14) را فشار دهید، ابزار برقی یک چرخه کامل را پشت سر می گذارد و به طور خودکار در موقعیت کاملاً باز متوقف می شود. برای قفل شدن کلید ماشه (14)، کلید تعویض (13) را روی موقعیت قفل قرار دهید . در این موقعیت نمی توان کلید ماشه (14) را فعال کرد.

نکته: هنگامی که جهت حرکت به صورت معکوس است، هیچ میله رزوه داری را برش ندهید! این کار منجر به آسیب دیدن ابزار برقی می شود. ابزار برقی را در جهت معکوس حرکت، فقط زمانی که در حالت بدون بار است و همچنین برای باز کردن کامل فک های برش (3) به کار بگیرید.

نکته: اگر کلید ماشه (14) را در حالی که فک های برش (3) باز می شوند، رها کنید و کلید تعویض (13) را روی موقعیت معکوس قرار دهید، فک های برش بسته می شوند. اگر کلید ماشه را دوباره فعال کنید، فک ها مجدداً باز می شوند.

##

از راهنمای میله رزوه دار (5) برای تنظیم اندازه میله رزوه داری که قرار است برش داده شود، استفاده کنید. سطح پایه M6/M8 و M10/M12 در جهت گیری صحیح برای میله رزوه دار استفاده می شود.
قبل از فعال کردن کلید ماشه (14)، میله رزوه دار را طوری وارد کنید، که جهت رزوه های آن با فک برش (3) نگهدارنده ثابت (4) مطابقت داشته باشد. تراز نادرست رزوه ها می تواند منجر به شکستن فک های برش (3) شده و باعث آسیب شخصی در اثر پرتاب قطعات شود یا به رزوه میله رزوه دار آسیب برساند به طوری که دیگر نمی توان مهره ای را روی آن پیچ کرد.
قبل از برش، میله رزوه دار را در زوایای قائم نسبت به خط برش (19) قرار دهید (رجوع کنید به تصویر G) و دقت کنید که میله رزوه دار در تماس مناسبی با راهنمای میله تنظیم شده قبلی باشد.
برای شروع عملکرد برش مطمئن شوید، که کلید تعویض (13) در حالت برش باشد (موقعیت a، ، رجوع کنید به تصویر C) و کلید ماشه (14) را به طور مداوم فعال کنید. فک برش در نگهدارنده متحرک (2) با فک برش در نگهدارنده ثابت (4) همپوشانی دارد و سپس بر می گردد. اگر کلید ماشه (14) را قبل از اتمام کامل برش رها کنید، فک های برش (3) متوقف می شوند.

نکته: اگر یک میله رزوه دار از فلز شکل پذیر، مانند فولاد ضد زنگ را می خواهید برش بزنید، ممکن است پلیسه هایی در انتهای برش ایجاد شود. در این صورت پلیسه ها را با سوهان جدا کنید.

##

اگر کلید ماشه (14) را به طور مداوم فعال کنید، نگهدارنده های (2) و (4) در فک های برش (3) قبل از اینکه به موقعیت کاملاً باز شده برگردند، یک بار بسته می شوند و سپس متوقف می شوند. کلید ماشه (14) را رها کنید، آن را دوباره فعال کنید، تا برش بعدی شروع شود.

##

آچار آلن ارائه شده (8) را می توان به طور ایمن در ابزار برقی نگهداری کرد. برای خارج کردن آچار آلن، باتری قابل شارژ را جدا کنید و آچار آلن را بردارید. پس از استفاده از آچار الن، آن را دوباره در ابزار برقی قرار دهید و باتری قابل شارژ را جا بیاندازید.

##

چراغ کار (16) روشنایی محدوده کار را در شرایط روشنایی نامناسب فراهم می کند.

احتیاط: به صورت مستقیم به لامپ خیره نشوید!

کلید ماشه (14) را فقط به آرامی فشار دهید، تا بتوانید چراغ کار (16) را بدون روشن شدن موتور، روشن کنید. اگر می خواهید میله رزوه دار را برش دهید، کلید ماشه را به طور کامل فشار دهید. در حین عملکرد، چراغ کار به طور اتوماتیک روشن می شود. تا زمانی که کلید ماشه فعال باشد، لامپ روشن است. چراغ کار تقریباً 15 ثانیه پس از رها شدن کلید ماشه خاموش می شود.

##

برای اجرای برشی دقیق، از راهنمای میله رزوه دار (5)̈ برحسب قطر میله رزوه داری که قرار است برش دهید، در موقعیت (M6/M8 یا M10/M12) استفاده کنید.

قبل از برش، میله رزوه دار را به صورت قائم نسبت به خط برش (19) قرار دهید. دقت کنید که رزوه میله رزوه دار و رزوه فک برش ثابت در هم درگیر شوند (رجوع کنید به تصویر K). دقت کنید که میله رزوه دار، دارای تماس خوبی با هر دو سطح راهنمای میله داشته باشد (رجوع کنید به تصویر G) و میله رزوه دار را در این موقعیت محکم نگه دارید. فرآیند برش نیروی واکنشی ایجاد می کند که می تواند میله رزوه دار را کج کند. کج شدن میله رزوه دار می تواند منجر به پایین آمدن کیفیت برش، گیر کردن میله رزوه ای، آسیب به فک های برش یا میله رزوه دار شود. از این رو، میله رزوه دار را در جهتی که در حین برش توضیح داده شده است، نگه دارید.

##

اگر می خواهید میله های رزوه دار با طول یکسان برش دهید یا اگر می خواهید میله های رزوه دار با یک برآمدگی مشخص نسبت به سطح برش دهید، از خط کش تعیین عمق سوراخ (10) استفاده کنید.
دکمه (9) را فشار دهید و خط کش تعیین عمق سوراخ را وارد کنید. در این حین دقت کنید، که قسمت دندانه دار خط کش تعیین عمق سوراخ به سمت دندانه دار دکمه باشد. خط کش تعیین عمق سوراخ (10) دارای دو درجه اندازه گیری است (میلی متر و اینچ). برای استفاده از درجه بندی مورد نظر، می توانید خط کش تعیین عمق سوراخ (10) را برگردانید. مقدار طول مورد نظر روی خط کش تعیین عمق سوراخ (10) را روی سطح مرجع خط کش تعیین عمق سوراخ (11) تراز کنید (رجوع کنید به تصویر I). برای باز شدن قفل خط کش تعیین عمق سوراخ، دکمه (9) را دوباره رها کنید.

ابزار برقی را از روی خط کش تعیین عمق سوراخ (10) حمل نکنید. در غیر این صورت ممکن است ابزار برقی سقوط کند و منجر به بروز خسارت شخصی و/یا آسیب دیدن ابزار برقی شود.