# Montagem dos mordentes de corte (ver figuras A−E)

Monte os mordentes de corte (3) sempre com a orientação correta e fixados de forma correta. A instalação incorreta ou frouxa pode provocar a quebra dos mordentes de corte e resultar em danos pessoais devido à projeção de fragmentos (ver figura A).

Utilize uma lima para remover as rebarbas eventualmente existentes dos mordentes de corte (3).

Utilize sempre um par de mordentes de corte (3). Este é sempre composto por um mordente de corte marcado com um ponto e um mordente de corte marcado com dois pontos (ver figura D). O par de mordentes de corte pode ser intercambiado entre o encaixe móvel (2) e o encaixe estacionário (4).

Verifique se os encaixes (2) e (4) dos mordentes de corte (3) estão totalmente abertos. Se não for esse o caso, introduza a bateria e acione o interruptor de libertação (14), até os encaixes estarem totalmente abertos. Remova novamente a bateria.

Coloque o comutador (13) na posição de bloqueio (ver figura C).

Desenrosque os parafusos (18) com a chave de sextavado interior (8) fornecida.

Introduza os mordentes de corte (3) na posição correta nos encaixes (2) e (4). Fixe os mordentes de corte (3) de novo com os parafusos (18).

Nota: o par de mordentes de corte (3) só pode ser enroscado na ferramenta elétrica se os lados frontais marcados ficarem virados um para o outro. A orientação dos mordentes de corte tem de ocorrer de acordo com o tamanho da rosca a cortar (ver figura D).