# Rad

- Zamenite rezne čeljusti (3), Ako su rezne ivice ispucale ili deformisane (videti sliku E). Obratite pažnju na dodatne napomene videti Zamena reznih čeljusti.

- Rezne čeljusti (3)su izuzetno oštre. Zbog toga uvek držite ruke dalje od reznih ivica i pokretnih delova. Nemojte da režete kratke radne komade, jer bi tako ruke mogle da dospeju blizu reznih čeljusti. Postoji opasnost od teških povreda ili isecanja ekstremiteta.

- Uverite se da su na električnom alatu montirane rezne čeljusti (3) pravilne veličine i da su obe rezne čeljusti ispravno okrenute. Pre rezanja proverite veličinu navoja koja se nalazi na reznim čeljustima.

- Pre pritiska prekidača za okidanje (14) postavite navojnu šipku tako da se koraci navoja poklope sa koracima stacionarnih reznih čeljusti. Pogrešno usmerenje koraka navoja može dovesti do lomljenja reznih čeljusti i izazove povredu usled polomljenih delova koji izlete.

Pričvršćivanje zaštite od pada
Puštanje u rad
Uputstva za rad