# Προστασία υπερφόρτισης

Σε περίπτωση χρήσης σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού το ηλεκτρικό εργαλείο δεν μπορεί να υπερφορτωθεί. Σε περίπτωση πολύ ισχυρού φορτίου ή εγκατάλειψης της επιτρεπόμενης περιοχής θερμοκρασίας της μπαταρίας απενεργοποιείται αυτόματα. Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και διακόψτε την εργασία, που προκάλεσε μια υπερφόρτωση του ηλεκτρικού εργαλείου. Ενεργοποιήστε μετά το ηλεκτρικό εργαλείο ξανά, για να ξεκίνησετε τη διαδιακσία της εργασίας εκ νέου.

Υπόδειξη: Η προστασία έναντι υπερφόρτωσης θα ενεργοποιηθεί, όταν προσπαθήσετε να κόψετε τα ακόλουθα είδη κοχλιοτομημένων ράβδων.

- Μια κοχλιοτομημένη ράβδος, που είναι μεγαλύτερη από μέγεθος των σιαγόνων κοπής.
- Μια κοχλιοτομημένη ράβδος, που έχει μια υψηλότερη αντοχή από αυτήν που επιτρέπει η απόδοση κοπής του ηλεκτρικού εργαλείου.