# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องต๊าปเกลียว |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JM8 0..‎
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18
ความสามารถในการตัด
เหล็กกล้าเนื้ออ่อน |  | M 6 x 1 M 8 x 1.25 M 10 x 1.5 M 12 x 1.75
สเตนเลสสตีล |  | M 6 x 1 M 8 x 1.25 M 10 x 1.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) | มม. | 221 x 133 x 272
น้ำหนักA) | กก. | 3.4
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานB) และเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 … +50
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ProCORE18V…
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18...

A)

  ไม่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ได้ที่ www.bosch-professional.com)

B)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac