# Gebruik

- Vervang de knipbekken (3) als de snijkanten afgesplinterd of vervormd zijn (zie afbeelding E). Neem goed nota van de andere aanwijzingen zie Knipbekken vervangen.

- De knipbekken (3) zijn extreem scherp. Daarom moeten uw handen altijd uit de buurt van snijkanten en bewegende delen worden gehouden. Knip geen korte werkstukdelen waarbij uw handen in de buurt van de knipbekken kunnen komen. Er bestaat gevaar voor ernstig letsel of afknippen van lichaamsdelen.

- Overtuig u ervan dat knipbekken (3) in de juiste maat op het elektrische gereedschap zijn gemonteerd en dat beide knipbekken in de juiste positie zijn aangebracht. Controleer vóór het knippen de draadmaat die op de knipbekken is aangebracht.

- Voordat u de triggerschakelaar (14) bedient, bevestigt u het draadeind zodanig dat de draadgangen ervan overeenstemmen met die van de stationaire knipbek. Een verkeerde oriëntatie van de draadgangen kan resulteren in een breuk van de knipbekken en persoonlijk letsel veroorzaken door brokstukken die worden weggeslingerd.

Valbeveiligingsmiddel bevestigen
Ingebruikname
Tips voor de ‌werkzaamheden