# 사용 방법

##

절대로 전동공구를 나사산 로드에서 강제로 분리하지 마십시오. 이로 인해 예기치 않게 기기가 작동하여 부상을 입거나 절단 다이 (3) 및 전동공구가 손상될 수 있습니다.

절단을 조기에 종료하려면 작동 스위치 (14) 에서 손을 떼십시오. 전동공구가 꺼집니다. 전환 스위치 (13) 를 역방향 위치(위치 b, )로 설정하고 작동 스위치 (14) 를 누른 상태에서 나사산 로드가 절단 다이 (3)에서 완전히 풀리고 전동공구가 완전히 열린 위치에서 자동으로 정지할 때까지 누르고 계십시오.

##

공구 걸이 고리 (15) 를 이용하면 사다리 등에 전동공구를 걸어둘 수 있습니다. 공구 걸이 고리 (15) 를 바깥쪽으로 젖히십시오.

전동공구로 작업하고자 할 때는 공구 걸이 고리 (15) 가 맞물릴 때까지 다시 접어 두십시오.

공구 걸이 고리 (15) 를 이용해 전동공구를 사람(예: 벨트)에 부착하는 것은 적합하지 않습니다. 전동공구를 바람이 많이 부는 곳이나 안정적이지 않은 표면에 걸어 두지 마십시오.

##

고정된 나사산 로드(예: 건물 천장이나 벽에 장착된 나사산 로드)를 절단하려면 다음과 같이 진행하십시오.
나사산 로드 가이드 (5) 가 절단할 나사산 크기에 맞게 적절하게 설정되어 있고 절단 다이 (3) 가 완전히 열려 있는지 확인하십시오. 나사산 로드가 절단 다이 (3) 사이에 오도록 전동공구를 배치하십시오. 나사산 로드가 나사산 로드 가이드 (5) 에 닿은 상태에서 나사산 로드의 나사산을 고정식 절단 다이의 나사산과 정렬하십시오.
절단 후 나사산 로드가 떨어질 수 있으므로 나머지 손으로 나사산 로드 부분을 잡으십시오. 전동공구를 단단히 잡고 반력이 발생할 수 있으므로 유의하십시오. 절단 과정이 완료될 때까지 작동 스위치 (14) 를 누르고 계십시오.
깊이 조절자 (10) 를 사용하면 표면에서 지정된 거리까지 나사산 로드를 절단할 수 있습니다. 깊이 조절자 (10) 를 표면에 접촉시키기 전에 깊이 조절자 (10) 의 끝과 전동공구의 전면부 (1) 에 먼지가 없는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 표면이 오염될 수 있습니다.
깊이 조절자 (10) 를 원하는 치수로 설정하십시오. 깊이 조절자의 끝이 나사산 로드가 튀어나온 표면에 닿도록 전동공구를 배치하고 위에서 설명한 대로 절단 과정을 계속 진행하십시오.

##

간단한 작업의 경우, 한 손으로 전동공구를 잡고 다른 손으로 절단할 나사산 로드를 이동하여 나사산 로드를 절단할 수 있습니다. 이를 위해 다음과 같이 진행하십시오.
나사산 로드 가이드 (5) 가 절단할 나사산 크기에 맞게 적절하게 설정되어 있고 절단 다이 (3) 가 완전히 열려 있는지 확인하십시오.
나사산 로드가 절단 다이 (3) 사이에 오도록 전동공구를 배치하십시오. 나사산 로드가 나사산 로드 가이드 (5) 에 닿은 상태에서 나사산 로드의 나사산을 고정식 절단 다이의 나사산에 맞춰 정렬하십시오. 절단 후 일부가 떨어질 수 있으니 유의하십시오. 전동공구 및 나사산 로드를 단단히 잡고 반력이 발생할 수 있으므로 유의하십시오.
절단 과정이 완료될 때까지 작동 스위치 (14) 를 누르고 계십시오. 긴 나사산 로드 또는 손으로 잡기 어려운 큰 나사산 크기를 절단하는 경우, 측면 접촉면 (12) 이 있는 전동공구를 수평면에 놓으십시오(그림 M 참조).
한 손으로 전동공구를 조작하고 다른 손으로 절단할 나사산 로드를 단단히 잡은 상태에서 전동공구를 작동하십시오. 이를 위해 다음과 같이 진행하십시오. 나사산 로드 가이드 (5) 가 절단할 나사산 크기에 맞게 적절하게 설정되어 있고 절단 다이 (3) 가 완전히 열려 있는지 확인하십시오. 나사산 로드가 절단 다이 (3) 사이에 오도록 나사산 로드를 배치하십시오. 나사산 로드가 나사산 로드 가이드 (5) 에 닿은 상태에서 나사산 로드의 나사산을 고정식 절단 다이의 나사산에 맞춰 정렬하십시오. 전동공구 및 나사산 로드를 단단히 잡고 반력이 발생할 수 있으므로 유의하십시오. 절단 과정이 완료될 때까지 작동 스위치 (14) 를 누르고 계십시오.
느슨한 나사산 로드를 미리 설정된 치수로 절단하려면 다음 단계도 수행하십시오. 깊이 조절자 (10) 를 원하는 치수로 설정하십시오. 적합한 물체를 깊이 조절자 (10) 에 닿도록 배치하십시오. 위에서 설명한 대로 전동공구에 나사산 로드를 배치하고 나사산 로드가 물체에 닿도록 하십시오. 배치된 물체가 움직이지 않도록 유의하십시오.

##

전동공구를 보관할 때는 배터리 (6) 를 분리하십시오.

절단 다이 (3) 와 이동식 부품에서 먼지를 제거하십시오.

##

한 쌍의 절단 다이는 항상 두 개의 절단 다이 (3) 로 구성되며, 이 중 한 절단 다이는 하나의 점으로, 다른 절단 다이는 두 개의 점으로 표시되어 있습니다. 마모되거나 손상된 절단 다이는 항상 쌍으로 교체하십시오 참조 절단 다이 조립하기(그림 A–E 참조).
한 쌍의 절단 다이는 이동식 삽입부 (2) 와 고정식 삽입부 (4) 사이에서 교체할 수 있습니다.
지침: 두 개의 절단 다이 (3) 가 절단할 실제 크기에 맞게 방향이 맞춰져 있는지 확인하십시오(그림 D 참조). 미터법 나사 크기에 맞는 절단 다이 (3) 에는 나사산 크기에 따라 절삭날이 하나씩 있습니다. 이는 절단 다이 (3) 의 표시가 있는 쪽에 있습니다. 절단 다이 (3) 는 표시가 있는 두 면이 서로 마주보도록 올바른 위치에서만 나사로 고정할 수 있습니다.