# Тарақтарды монтаждаңыз (A−E суреттерін қараңыз)

Тарақтарды (3) әрдайым дұрыс бағытта монтаждап, тиісінше бекітіңіз. Қате немесе бос бекіту тарақтардың сынуына, нәтижесінде ұшпа сынықтардан дене жарақатын алуға әкелуі мүмкін (A суретін қараңыз).

Тарақтардағы кез келген қылауды егеумен алып тастаңыз (3).

Әрдайым жұп тарақтарды пайдаланыңыз (3). Бұл бір нүктемен белгіленген тарақтан және екі нүктемен белгіленген тарақтан тұрады (D суретін қараңыз). Жұп тарақтарды қозғалмалы бекіткіш (2) пен қозғалмайтын бекіткіш (4) арасында ауыстыруға болады.

(2) және (4) бекіткіштері мен тарақтардың (3) толық ашылғанына көз жеткізіңіз. Бұлай болмаса, аккумуляторды салыңыз және ажыратқышты (14) бекіткіштер толығымен ашылғанша іске қосыңыз. Аккумуляторды қайта шығарып алыңыз.

Ауыстырып-қосқышты (13) құлыптау күйіне орнатыңыз (C суретін қараңыз).

Бұрандаларды (18) қоса берілген алтықырлы бүйірлі кілтпен (8) бұрап шығарыңыз.

Тарақтарды (3) дұрыс күйде (2) және (4) бекіткіштеріне орнатыңыз. Тарақтарды (3) бұрандалармен (18) қайта бекітіңіз.

Нұсқау: жұп тарақтарды (3) электр құралына тек таңбаланған беттік жақтары бір-біріне қарап тұрса ғана бұрап бекітуге болады. Тарақтардың бағыты кесілетін бұранда өлшеміне сәйкес келуі керек (D суретіне қараңыз).