# Düşmeye karşı koruma ekipmanının sabitlenmesi (bkz. Resim B)

Uyarı: Elektrikli el aletini düşmeye karşı emniyete almak için sistem ağırlığına uygun düşmeyi önleme ekipmanı (22) kullanılmalıdır. Düşmeyi önleme ekipmanının izin verilen maksimum uzunluğu 1,1 m'dir. Mutlaka elektrikli el aletinde izin verilen sabitleme aralığını (21) dikkate alın.

Düşmeyi önleme ekipmanı olarak tercihen ankraj tezgahı ile sabitlenen bant düğümü ya da düşme yavaşlatıcılı düşmeyi önleme ekipmanı kullanın.

Düşmeyi önleyici ekipmanı (22) sabitlerken daima ekipmanın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

- Düşmeye karşı koruma ekipmanının karşı tarafını asla kullanıcının kendisine değil, her zaman sabit bir yapıya (örn. bina ya da iskele) sabitleyin.
  Düşmeye karşı koruma ekipmanı serbest hareket ettirilebilmeli ve sadece sabit bir ankraj noktasına (23) ve elektrikli el aletinde izin verilen sabitleme alanına (21) sabitlenmiş olmalıdır.
  Sabit ankraj noktasını (23) elektrikli el aleti düşme durumunda, kullanıcıyı sıkıştırmadan veya tehlikeye atmadan serbestçe düşme emniyetine düşecek şekilde seçin.

Düşmeye karşı koruma ekipmanı (22)askısını tutamaktan (17) geçirin ve karabina tarafını askıdan geçirin. Askıyı sıkarken, sabitleme alanında (21) düzgün bir şekilde durduğundan ve bükülmediğinden emin olun. Her kullanımdan önce düşmeye karşı koruma ekipmanı ve elektrikli el aletine ve ankraj noktasına (23) doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.