# Műszaki adatok

Menetesszárvágó |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Névleges feszültség | V= | 18
Vágási teljesítmény
Lágyacél |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Rozsdamentes acél |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Méret (H x Szé x M) | mm | 221 x 133 x 272
SúlyA) | kg | 3,4
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésB) és a tárolás során | °C | −20 … +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18...

A)

  Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)

B)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.