# Instrucţiuni de lucru

##

Nu încerca niciodată să scoţi forţat scula electrică de pe tija filetată. Acest lucru poate cauza o pornire neaşteptată, care se poate solda cu răniri sau deteriorarea fălcilor de tăiere (3) şi sculei electrice.

Dacă vrei să întrerupi prematur procesul de tăiere, eliberează comutatorul de declanşare (14). Scula electrică se deconectează. Adu selectorul (13) în poziţia de inversare (poziţia b, ) şi menţine-l apăsat în timp ce acţionezi comutatorul de declanşare (14), până când tija filetată este eliberată complet din fălcile de tăiere (3), iar scula electrică se opreşte automat în poziţia complet deschisă.

##

Cu ajutorul cârligelor de suspendare (15) poţi suspenda scula electrică, de exemplu, pe o scară. În acest scop, basculează spre exterior cârligul de suspendare (15).

Atunci când utilizezi scula electrică, închide din nou prin rabatare cârligul de suspendare (15) până când se fixează.

Cârligul de suspendare (15) nu este adecvat pentru fixarea sculei electrice pe corpul unei persoane (de exemplu, la o curea). Nu suspenda în niciun caz scula electrică într-un loc în care bate vântul sau pe o suprafaţă potenţial instabilă.

##

Atunci când vrei să tai o tijă filetată fixată ferm (de exemplu, o tijă filetată montată pe plafonul sau peretele unei clădiri), procedează în felul următor.
Asigură-te că ghidajul pentru tija filetată (5) este reglat corespunzător mărimii filetului care trebuie tăiat şi că fălcile de tăiere (3) sunt deschise complet. Poziţionează scula electrică astfel încât tija filetată să se afle între fălcile de tăiere (3). În timp ce tija filetată atinge ghidajul (5), aliniază filetul tijei filetate cu cel al fălcii de tăiere staţionare.
Prinde cu mâna liberă secţiunea tijei filetate, deoarece aceasta ar putea cădea după încheierea procesului de tăiere. Ţine ferm scula electrică şi ia în calcul apariţia unor forţe de reacţie. Menţine apăsat comutatorul de declanşare (14) până când procesul de tăiere este încheiat.
Limitatorul de reglare a adâncimii (10) poate fi utilizat pentru a tăia la nivel tija filetată, la o distanţă definită faţă de o suprafaţă. Înainte de a aduce limitatorul de reglare a adâncimii (10) în contact cu suprafaţa, asigură-te că pe vârful limitatorului de reglare a adâncimii (10) şi pe latura frontală (1) a sculei electrice nu există depuneri de murdărie. În caz contrar, ai putea murdări suprafaţa.
Reglează limitatorul de reglare a adâncimii (10) la cota dorită. Poziţionează scula electrică astfel încât vârful limitatorului de reglare a adâncimii să se afle în contact cu suprafaţa din care iese în afară tija filetată, iar apoi continuă procesul de tăiere conform descrierii de mai sus.

##

În cazul lucrărilor simple, poţi tăia tije filetate ţinând scula electrică într-o mână şi ghidând cu cealaltă mână tija filetată care urmează să fie tăiată. În acest scop, procedează în felul următor.
Asigură-te că ghidajul pentru tija filetată (5) este reglat corespunzător mărimii filetului care trebuie tăiat şi că fălcile de tăiere (3) sunt deschise complet.
Poziţionează scula electrică astfel încât tija filetată să se afle între fălcile de tăiere (3). În timp ce tija filetată atinge ghidajul (5), aliniază filetul tijei filetate cu cel al fălcii de tăiere staţionare. Reţine că secţiunea tăiată cade după încheierea procesului de tăiere. Fixează ferm scula electrică şi tija filetată; de asemenea, ia în calcul posibilitatea de producere a unor forţe de reacţie.
Menţine apăsat comutatorul de declanşare (14) până când procesul de tăiere este încheiat. Atunci când tai tije filetate lungi sau filete de dimensiuni mari care sunt greu de ţinut cu mâna, aşază scula electrică cu suprafeţele laterale de sprijin (12) pe o suprafaţă orizontală (consultă imaginea M).
Acţionează cu o mână scula electrică, în timp ce cu cealaltă mână ţii ferm tija filetată care urmează să fie tăiată. În acest scop, procedează în felul următor. Asigură-te că ghidajul pentru tija filetată (5) este reglat corespunzător mărimii filetului care trebuie tăiat şi că fălcile de tăiere (3) sunt deschise complet. Poziţionează tija filetată astfel încât să se afle între fălcile de tăiere (3). În timp ce tija filetată atinge ghidajul (5), aliniază filetul tijei filetate cu cel al fălcii de tăiere staţionare. Fixează ferm scula electrică şi tija filetată; de asemenea, ia în calcul posibilitatea de producere a unor forţe de reacţie. Menţine apăsat comutatorul de declanşare (14) până când procesul de tăiere este încheiat.
Pentru a tăia tije filetate libere la o cotă presetată, parcurge suplimentar următoarele etape. Reglează limitatorul de reglare a adâncimii (10) la cota dorită. Aşază un obiect adecvat, astfel încât acesta să atingă limitatorul de reglare a adâncimii (10). Poziţionează o tijă filetată faţă de scula electrică conform descrierii de mai sus şi asigură-te, de asemenea, că aceasta atinge obiectul. Ai grijă să nu deplasezi obiectul amplasat.

##

Atunci când depozitezi scula electrică, scoate acumulatorul (6).

Îndepărtează praful de pe fălcile de tăiere (3) şi de pe piesele mobile.

##

O pereche de fălci de tăiere este alcătuită întotdeauna din două fălci de tăiere (3), dintre care o falcă de tăiere este marcată cu un punct, iar cealaltă falcă de tăiere este marcată cu două puncte. Înlocuieşte întotdeauna în pereche fălcile de tăiere uzate sau deteriorate vezi Montarea fălcilor de tăiere (consultă imaginile A−E).
Perechea de fălci de tăiere poate fi înlocuită între sistemul mobil de prindere (2) şi sistemul staţionar de prindere (4).
Observaţie: Asigură-te că cele două fălci de tăiere (3) sunt orientate corespunzător mărimilor filetelor care trebuie tăiate (consultă imaginea D). O falcă de tăiere (3) pentru dimensiuni metrice ale filetelor are câte o muchie de tăiere pentru fiecare mărime a filetului. Aceasta se află pe partea inscripţionată a fălcii de tăiere (3). Fălcile de tăiere (3) pot fi înşurubate numai în poziţia corectă, cele două părţi inscripţionate fiind orientate una spre cealaltă.