# Messa in funzione

##

- Posizionare il commutatore (13) sempre nella posizione di blocco quando non si utilizza l’elettroutensile.

- Prima dell’utilizzo, verificare che il commutatore (13) sia posizionato correttamente.

- Non spostare il commutatore (13) quando si aziona l’interruttore di sblocco (14). Sussiste il rischio di danneggiare l’elettroutensile.

Per avviare il processo di taglio, portare il commutatore (13) nella posizione di taglio (posizione a, ) e azionare l’interruttore di sblocco (14). Per invertire la direzione di movimento, portare il commutatore (13) nella posizione di inversione (posizione b, ) e tenerlo premuto in questa posizione mentre si aziona l’interruttore di sblocco. Rilasciando il commutatore e l’interruttore di sblocco, l’elettroutensile passa automaticamente alla posizione di blocco . Azionando continuamente l’interruttore di sblocco (14), l’elettroutensile completa un ciclo intero e si arresta automaticamente nella posizione completamente aperta. Per bloccare l’interruttore di sblocco (14), portare il commutatore (13) nella posizione di blocco . In questa posizione, non è possibile azionare l’interruttore di sblocco (14).

Avvertenza: non tagliare aste filettate mentre la direzione di movimento è invertita! Questo potrebbe danneggiare l’elettroutensile. Azionare l’elettroutensile nella direzione di movimento invertita solo a vuoto e per aprire completamente le ganasce di taglio (3).

Avvertenza: rilasciando l’interruttore di sblocco (14) dopo il taglio durante l’apertura delle ganasce di taglio (3) e portando il commutatore (13) nella posizione di inversione, le ganasce di taglio si chiudono. Si riapriranno azionando nuovamente l’interruttore di sblocco.

##

Sulla guida per aste filettate (5), impostare la misura di filettatura dell’asta filettata da tagliare. In tal modo, la superficie di appoggio M6/M8 e M10/M12 per l’asta filettata verrà portata nell’orientamento corretto.
Prima di azionare l’interruttore di sblocco (14), inserire l’asta filettata in modo tale che i passi di filettatura combacino con quelli della ganascia di taglio (3) dell’attacco fisso (4). Un allineamento errato dei passi di filettatura può causare la rottura delle ganasce di taglio (3) e lesioni alla persona per via dell’espulsione di frammenti; è anche possibile che si danneggi la filettatura dell’asta filettata, con la conseguenza che non sarà più possibile avvitare dadi.
Prima del taglio, posizionare l’asta filettata perpendicolarmente alla linea di taglio (19) (vedere fig. G) e accertarsi che l’asta filettata sia bene a contatto con la guida per aste precedentemente impostata.
Per avviare il processo di taglio, accertarsi che il commutatore (13) sia nella posizione di taglio (posizione a, , vedere fig. C) e azionare continuamente l’interruttore di sblocco (14). La ganascia di taglio sull’attacco mobile (2) si sovrappone alla ganascia di taglio sull’attacco fisso (4) e torna successivamente indietro. Rilasciando l’interruttore di sblocco (14) prima di aver completato il taglio, le ganasce di taglio (3) si fermano.

Avvertenza: se si tagliano aste filettate in metallo duttile, ad es. acciaio inossidabile, è possibile che si formino bave sull’estremità di taglio. In questo caso, rimuovere le bave con una lima.

##

Azionando continuamente l’interruttore di sblocco (14), gli attacchi (2) e (4) delle ganasce di taglio (3) si chiuderanno prima di tornare nella posizione completamente aperta, per poi fermarsi. Rilasciare l’interruttore di sblocco (14) e riazionarlo per avviare la sequenza di taglio successiva.

##

La chiave a brugola fornita in dotazione (8) può essere conservata sull’elettroutensile, evitando il rischio di perderla. Per estrarre la chiave a brugola, rimuovere la batteria ed estrarre la chiave a brugola. Dopo l’utilizzo, riporre nuovamente la chiave a brugola nell’elettroutensile e inserire la batteria.

##

La luce di lavoro (16) consente di illuminare l’area di lavoro in condizioni di scarsa luminosità.

Attenzione: non rivolgere lo sguardo direttamente nella lampada!

Azionare l’interruttore di sblocco (14) solo nella misura sufficiente ad attivare la luce di lavoro (16) senza simultaneamente azionare il motore. Azionare completamente l’interruttore di sblocco se si desidera tagliare aste filettate. La luce di lavoro si accende automaticamente durante l’utilizzo. La lampada resta accesa finché l’interruttore di sblocco resta azionato. La luce di lavoro si spegne all’incirca 15 secondi dopo il rilascio dell’interruttore di sblocco.

##

Per eseguire tagli precisi, portare la guida per aste filettate (5)̈ in posizione (M6/M8 o M10/M12), a seconda del diametro dell’asta filettata da tagliare.

Prima del taglio, posizionare l’asta filettata perpendicolarmente alla linea di taglio (19). Accertarsi che i passi di filettatura dell’asta filettata e i passi di filettatura della ganascia di taglio fissa si innestino gli uni negli altri (vedere fig. K). Verificare inoltre che l’asta filettata sia bene a contatto con entrambe le superfici della guida per aste (vedere fig. G) e tenere l’asta filettata saldamente in questa posizione. Durante il processo di taglio si genera una forza di reazione che può far ribaltare l’asta filettata. Un ribaltamento dell’asta filettata può determinare una scarsa qualità di taglio, un inceppamento dell’asta filettata e danni alle ganasce di taglio o all’asta filettata stessa. Pertanto, durante il taglio, mantenere l’asta filettata nell’orientamento descritto.

##

Utilizzare l’asta di profondità (10) se si desidera tagliare aste filettate della stessa lunghezza o se si desidera tagliare aste filettate con una certa sporgenza rispetto a una superficie.
Azionare il tasto (9) e inserire l’asta di profondità. Durante questa procedura, verificare che il lato dentato dell’asta di profondità sia rivolto verso il lato dentato del tasto. L’asta di profondità (10) dispone di due scale di misura (millimetri e pollici). È possibile ruotare l’asta di profondità (10) per utilizzare la scala desiderata. Allineare il valore della lunghezza desiderata sull’asta di profondità (10) alla superficie di riferimento dell’asta di profondità stessa (11) (vedere fig. I). Per arrestare l’asta di profondità, rilasciare nuovamente il tasto (9).

Non trasportare l’elettroutensile afferrandolo dall’asta di profondità (10). In questo caso, l’elettroutensile potrebbe cadere e danneggiarsi o causare lesioni alla persona.