# Montage des matrices de coupe (voir figures A−E)

Montez toujours les matrices de coupe (3) dans le bon sens en les vissant correctement. Des matrices mal montées ou pas bien vissées peuvent se casser et provoquer des blessures suite à l’éjection de fragments de métal (voir figure A).

Enlevez avec une lime les bavures éventuellement présentes sur les matrices de coupe (3).

Utilisez toujours une paire de matrices de coupe (3) constituée d’une matrice avec un point de marquage et d’une matrice avec deux points de marquage (voir figure D). La paire de matrices de coupe peut être remplacée entre le porte-matrice mobile (2) et le porte-matrice stationnaire (4).

Vérifiez si les porte-matrices (2) et (4) des matrices de coupe (3) sont complètement ouverts. Si ce n’est pas le cas, insérez une batterie et actionnez la gâchette (14) jusqu’à ce que les porte-matrices soient complètement ouverts. Retirez ensuite à nouveau la batterie.

Placez le sélecteur (13) sur la position verrouillage (voir figure C).

Retirez les vis (18) avec la clé six pans mâle (8) fournie.

Insérez les matrices de coupe (3) dans le bon sens entre les porte-matrices (2) et (4). Serrez les matrices de coupe (3) avec les vis (18).

Remarque : La paire de matrices de coupe (3) ne peut être vissée dans l’outil électroportatif que si les faces portant des inscriptions sont tournées l’une vers l’autre. L’orientation des matrices de coupe doit correspondre à la taille du filetage de la tige à sectionner (voir figure D).