# 技術性數據

螺桿切割機 |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 JM8 0..‎
額定電壓 | V= | 18
切割效能
軟性鋼 |  | M 6 x 1 M 8 x 1.25 M 10 x 1.5 M 12 x 1.75
優質不鏽鋼 |  | M 6 x 1 M 8 x 1.25 M 10 x 1.5
尺寸（L x B x H） | mm | 221 x 133 x 272
重量A) | kg | 3.4
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35
操作狀態下的容許環境溫度B)以及存放狀態下 | °C | −20 … +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V... ProCORE18V…
建議使用的充電器 |  | GAL 18...

A)

  不含充電電池（充電電池重量請參閱 www.bosch-professional.com）

B)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。