# Instructions d’utilisation

##

N’essayez jamais de dégager l’outil électroportatif de la tige filetée en forçant. Il y aurait risque de redémarrage intempestif de l’outil, de blessures corporelles, d’endommagement des matrices de coupe (3) ou de l’outil.

Pour interrompre prématurément une coupe, relâchez la gâchette (14). L’outil électroportatif s’éteint. Placez le sélecteur (13) sur la position inversion (position b, ) et maintenez-le enfoncé pendant que vous actionnez la gâchette (14) et ce, jusqu’à ce que la tige filetée soit complètement sortie des matrices de coupe (3) et que l’outil s’immobilise automatiquement dans la position d’ouverture complète.

##

Le crochet de suspension (15) permet d’accrocher l’outil électroportatif p. ex. à une échelle. Basculez pour cela le crochet de suspension (15) vers l’extérieur.

Avant d’utiliser l’outil électroportatif, rabattez le crochet de suspension (15) vers l’intérieur jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Le crochet de suspension (15) n’est pas conçu pour fixer l’outil électroportatif à une personne (à une ceinture p. ex.). Ne suspendez pas l’outil électroportatif dans un endroit venteux ou à une surface potentiellement instable.

##

Pour sectionner une tige filetée fixe (tige filetée sortant d’un plafond ou d’un mur de bâtiment p. ex.), procédez comme suit :
Assurez-vous que le guidage de tige filetée (5) est réglé dans la position correspondant à la taille du filetage de la tige à sectionner et que les matrices de coupe (3) sont complètement ouvertes. Positionnez l’outil électroportatif de façon à ce que la tige filetée se trouve entre les matrices de coupe (3). Pendant que la tige filetée touche le guidage de tige filetée (5), faites en sorte que le filetage de la tige filetée engrène dans celui de la matrice de coupe stationnaire.
Saisissez avec votre main libre la partie de la tige filetée qui va être sectionnée car elle risque de tomber après la coupe. Maintenez fermement l’outil électroportatif en ayant à l’esprit qu’il peut y avoir des forces de réaction. Maintenez la gâchette (14) actionnée jusqu’à la fin de la coupe.
Vous pouvez utiliser la butée de profondeur (10) pour sectionner une tige filetée à une distance bien définie d’une surface (mur, plafond, etc.). Avant d’amener la butée de profondeur (10) en contact avec la surface, assurez-vous que la pointe de la butée de profondeur (10) ainsi que la face avant (1) de l’outil électroportatif sont exempts de poussière. Vous risqueriez sinon de salir la surface.
Réglez la butée de profondeur (10) à la longueur souhaitée. Positionnez l’outil électroportatif de façon à ce que la pointe de la butée de profondeur touche la surface de laquelle sort la tige filetée et effectuez la coupe comme décrit plus haut.

##

Lors de travaux simples, vous pouvez sectionner des tiges filetées en tenant l’outil électroportatif dans une main et la tige filetée à sectionner de l’autre main. Pour cela, procédez comme suit :
Assurez-vous que le guidage de tige filetée (5) est réglé dans la position correspondant à la taille du filetage de la tige à sectionner et que les matrices de coupe (3) sont complètement ouvertes.
Positionnez l’outil électroportatif de façon à ce que la tige filetée se trouve entre les matrices de coupe (3). Pendant que la tige filetée touche le guidage de tige filetée (5), faites en sorte que le filetage de la tige filetée engrène dans celui de la matrice de coupe stationnaire. Pensez au fait que la partie sectionnée va tomber à la fin de la coupe. Maintenez fermement l’outil électroportatif et la tige filetée avec les mains en ayant à l’esprit qu’il peut y avoir des forces de réaction.
Maintenez la gâchette (14) actionnée jusqu’à la fin de la coupe. Dans le cas où vous souhaitez sectionner de longues tiges filetées ou des tiges de gros diamètre qui sont difficiles à tenir en main, posez l’outil électroportatif sur une surface plane au niveau des surfaces d’appui latérales (12) (voir figure M).
Actionnez l’outil électroportatif avec une main et guidez fermement avec l’autre main la tige filetée à sectionner. Pour cela, procédez comme suit : Assurez-vous que le guidage de tige filetée (5) est réglé dans la position correspondant à la taille du filetage de la tige à sectionner et que les matrices de coupe (3) sont complètement ouvertes. Positionnez la tige filetée de façon à ce qu’elle se trouve entre les matrices de coupe (3). Pendant que la tige filetée touche le guidage de tige filetée (5), faites en sorte que le filetage de la tige filetée engrène dans celui de la matrice de coupe stationnaire. Maintenez fermement l’outil électroportatif et la tige filetée avec les mains en ayant à l’esprit qu’il peut y avoir des forces de réaction. Maintenez la gâchette (14) actionnée jusqu’à la fin de la coupe.
Pour raccourcir à une longueur prédéfinie des tiges filetées non fixées, effectuez en plus les étapes suivantes : Réglez la butée de profondeur (10) à la longueur souhaitée. Placez un objet approprié de façon à ce qu’il touche la butée de profondeur (10). Positionnez sur l’outil électroportatif la tige filetée à sectionner comme décrit plus haut et veillez en plus à ce qu’elle touche l’objet. Veillez à ne pas déplacer ou faire bouger l’objet.

##

Avant de ranger l’outil électroportatif, retirez la batterie (6).

Enlevez la poussière présente sur les matrices de coupe (3) et les pièces mobiles.

##

Une paire de matrices de coupe est constituée de deux matrices de coupe (3) : l’une d’elles comporte un point de marquage et l’autre deux points de marquage. Remplacez toujours les matrices de coupe usées ou endommagées par paire voir Montage des matrices de coupe (voir figures A−E).
La paire de matrices de coupe peut être remplacée entre le porte-matrice mobile (2) et le porte-matrice stationnaire (4).
Remarque : Veillez à ce que l’orientation des deux matrices de coupe (3) corresponde à la taille de filetage de la tige à sectionner (voir figure D). Une matrice de coupe (3) pour filetages métriques possède une arête de coupe pour chaque taille de filetage. Celle-ci se trouve sur la face de la matrice de coupe (3) portant les inscriptions. Les matrices de coupe (3) ne peuvent être vissées que dans la bonne position, avec les faces portant les inscriptions tournées l’une vers l’autre.