# Montiranje reznih čeljusti (videti slike A−E)

Rezne čeljusti (3) montirajte uvek tako budu pravilno okrenute i osigurane. Nepravilno ili labavo postavljanje može uzrokovati lom reznih čeljusti, što može dovesti do povreda usled komada koje izlete (videti sliku A).

Turpijom uklonite piljevinu koja eventualno postoji na reznim čeljustima (3).

Uvek koristite par reznih čeljusti (3). Čine ga rezne čeljusti koje su obeležene tačkom i reznim čeljustima dvema tačkama (videti sliku D). Razlikuje se par reznih čeljusti sa mobilnim prihvatom (2) i stacionarnim prihvatom (4).

Proverite da li su prihvati (2) i (4) reznih čeljusti (3) potpuno otvoreni. Ako to nije slučaj, stavite akumulator i pritisnite prekidač za okidanje (14), dok se prihvati ne otvore potpuno. Zatim izvadite akumulator.

Postavite preklopni prekidač (13) u blokirani položaj (videti sliku C).

Odvrnite zavrtnje (18) pomoću isporučenog šestougaonog ključa (8).

Stavite rezne čeljusti (3) u pravilnom položaju u prihvate (2) i (4). Ponovo osigurajte rezne čeljusti (3) zavrtnjima (18).

Napomena: Par reznih čeljusti (3) se veoma teško pričvršćuje u električnom alatu ako su označene čeone strane okrenute jedna ka drugoj. Orijentacija reznih čeljusti mora da se uradi u skladu sa veličinom navoja koju sečete (videti sliku D).