# Consignes de sécurité pour les coupe-tiges filetées

Portez des lunettes de protection. Vous protégerez ainsi vos yeux contre les éclats de matériau projetés.

N’approchez pas vos mains des mâchoires de coupe et des pièces mobiles. Les doigts risquent d’être happés par le mécanisme de coupe, ce qui peut causer des blessures graves.

- N’approchez pas votre visage du mécanisme de coupe. Pendant la coupe, des fragments de tige filetée peuvent être projetés dans l’air et provoquer des blessures.

- N’effectuez pas de coupe sur une pièce sous tension et tenez l’outil électroportatif au niveau des zones de prise en main isolées. Le contact avec une pièce sous tension peut mettre sous tension des parties métalliques de l’outil et provoquer un choc électrique.

- Portez des gants lors de manipulation et de la coupe de tiges filetées. Les arêtes de la pièce sont vives et les copeaux sont tranchants. Ils peuvent être encore chauds juste après la coupe.

- Bloquez la pièce à travailler. Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.

- Pour les tiges filetées longues ou épaisses, l’outil électroportatif peut être posé sur une surface plane horizontale avec ses surfaces d’appui. Ne le serrez pas dans un étau et ne le fixez pas à un établi.

- Ne posez pas l’outil électroportatif sur les copeaux de la pièce. L’outil électroportatif risquerait d’être endommagé ou son fonctionnement altéré.

- Veillez à toujours travailler dans une position stable, surtout en cas d’utilisation de l’outil dans une position élevée. Maintenez fermement la tige filetée pendant et après la coupe pour éviter que le bout de tige sectionné tombe par terre. Une tige filetée sectionnée risque de causer des blessures graves.

- Lors de travaux en hauteur, sécurisez correctement l’outil contre les chutes et assurez-vous que personne ne se trouve en dessous de la zone de travail. Lors de travaux en hauteur, portez un casque de protection. Cela permet d’éviter tout endommagement de l’outil et tout risque de blessures au cas où l’outil venait à tomber par inadvertance.

- Si l’accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

- N’apportez aucune modification à la batterie et ne l’ouvrez pas. Risque de court-circuit.

- Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d’exercer une force extérieure sur le boîtier risque d’endommager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’exploser ou de surchauffer.

- N’utilisez l’accu que sur les produits du fabricant. Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

| Conservez la batterie à l’abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l’eau et de l’humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.