# 기계 시동

##

- 전동공구를 사용하지 않을 때는 항상 전환 스위치 (13) 를 위치로 설정하십시오.

- 작동하기 전에 전환 스위치 (13) 의 위치가 올바른지 확인하십시오.

- 작동 스위치 (14) 를 켤 경우 전환 스위치 (13) 를 움직이지 마십시오. 그렇지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.

절단 모드를 시작하려면 전환 스위치 (13) 를 절단 위치(위치 a, )로 설정하고 작동 스위치 (14) 를 누르십시오. 이동 방향을 반대로 설정하려면 전환 스위치 (13) 를 역방향 위치(위치 b, )로 설정하고 작동 스위치를 누른 상태에서 전환 스위치를 이 위치에 유지하십시오. 전환 스위치와 작동 스위치에서 손을 떼면 전동공구가 자동으로 잠금 위치 로 전환됩니다. 작동 스위치 (14) 를 계속 누르면 전동공구가 전체 사이클을 실행하고 완전히 열린 위치에서 자동으로 정지합니다. 작동 스위치 (14) 를 잠그려면 전환 스위치 (13) 를 잠금 위치 로 설정하십시오. 이 위치에서는 작동 스위치 (14) 를 누를 수 없습니다.

지침: 이동 방향이 반대인 상태에서 나사산 로드를 절단하지 마십시오! 이로 인해 전동공구가 손상될 수 있습니다. 공회전 상태에서 절단 다이 (3) 를 완전히 열 때에는 전동공구를 역방향으로만 작동하십시오.

참고 사항: 절단 다이 (3) 가 열린 상태에서 절단 후 작동 스위치 (14) 에서 손을 떼고 전환 스위치 (13) 를 역방향 위치로 설정하면 절단 다이가 닫힙니다. 작동 스위치를 다시 누르면 다시 열립니다.

##

나사산 로드 가이드 (5) 에서 절단할 나사산 로드의 나사산 크기를 설정하십시오. 이렇게 하면 나사산 로드용 접촉면 M6/M8 및 M10/M12가 올바른 방향으로 정렬됩니다.
작동 스위치 (14) 를 켜기 전에 나사산 로드를 삽입하여 나사산이 고정식 삽입부 (4) 의 절단 다이 (3) 와 일치하도록 하십시오. 나사산을 잘못 정렬하면 절단 다이 (3) 가 파손되고 튀어나온 파편으로 인해 부상을 입거나 나사산 로드의 나사산이 손상되어 너트를 더 이상 조일 수 없게 될 수 있습니다.
절단하기 전에 나사산 막대를 절단선 (19) 에 직각으로 배치하고(그림 G 참조) 나사산 로드가 이전에 설정한 로드 가이드와 잘 맞닿아 있는지 확인하십시오.
절단 모드를 시작하려면 전환 스위치 (13) 가 절단 위치(위치 a, , 그림 C 참조)에 있는지 확인하고 작동 스위치 (14) 를 연속으로 누르십시오. 이동식 삽입부 (2) 의 절단 다이가 고정식 삽입부 (4) 의 절단 다이와 겹쳐진 후 다시 돌아옵니다. 절단이 완료되기 전에 작동 스위치 (14) 에서 손을 뗄 경우 절단 다이 (3) 가 정지합니다.

참고 사항: 스테인리스 스틸과 같은 연성 금속으로 만든 나사산 로드를 절단하면 절단 말단부에 버가 발생할 수 있습니다. 이 경우 파일로 버를 제거하십시오.

##

작동 스위치 (14) 절단 다이 (3) 의 삽입부 (2) 및 (4) 가 완전히 열린 위치로 돌아가기 전에 한 번 닫힌 후 정지합니다. 작동 스위치 (14) 에서 손을 뗐다가 다시 누르면 다음 절단 시퀀스가 시작됩니다.

##

함께 제공되는 육각키 (8) 는 분실을 방지하기 위해 전동공구에 보관할 수 있습니다. 육각키를 제거하려면 배터리를 분리하고 육각키를 당겨 빼십시오. 사용 후에는 육각키를 전동 공구에 다시 끼운 후 배터리를 장착하십시오.

##

조명 상태가 안 좋을 경우 작업 램프 (16) 를 통해 작업 영역을 비출 수 있습니다.

주의: 램프를 직접 들여다보지 마십시오!

작동 스위치 (14) 를 살짝 누르면 모터를 켜지 않고 작업 램프 (16) 를 켤 수 있습니다. 나사산 로드를 절단하려면 작동 스위치를 완전히 누르십시오. 작업 램프는 작동 중에 자동으로 켜집니다. 작동 스위치를 누르고 있는 동안 램프에 불이 들어옵니다. 작동 스위치에서 손을 뗀 후 약 15초 후에 작업 램프가 꺼집니다.

##

정밀하게 절단하려면 절단할 나사산 로드의 직경에 따라 나사산 로드 가이드 (5) 를 해당 위치(M6/M8 또는 M10/M12)에 배치하십시오.

절단하기 전에 나사산 로드를 절단선 (19) 에 수직으로 놓으십시오. 나사산 로드의 나사산과 고정식 절단 다이의 나사산이 맞물려 있는지 확인하십시오(그림 K 참조). 또한 나사산 로드가 로드 가이드의 양쪽 면에 잘 닿아 있는지 확인하고(그림 G 참조) 나사산 로드를 단단히 잡고 이 위치에 고정하십시오. 절단 과정에서 나사산 로드가 기울어질 수 있는 반력이 생성됩니다. 나사산 로드가 기울어지면 절단 품질이 떨어지거나, 나사산 로드가 걸리거나 절단 다이 또는 나사산 로드가 손상될 수 있습니다. 따라서 절단하는 동안 나사산 로드를 설명된 방향으로 잡으십시오.

##

동일한 길이의 나사산 로드를 절단하거나 표면에 지정된 돌출부가 있는 나사산 로드를 절단하려면 깊이 조절자 (10) 를 사용하십시오.
버튼 (9) 을 누르고 깊이 조절자를 삽입하십시오. 깊이 조절자의 톱니 모양 면이 버튼의 톱니 모양 면을 향하도록 하십시오. 깊이 조절자 (10) 에는 두 개의 측정 눈금(밀리미터 및 인치)이 있습니다. 깊이 조절자 (10) 를 돌려 원하는 눈금을 사용할 수 있습니다. 깊이 조절자 (10) 에서 원하는 길이 값을 깊이 조절자의 기준 표면 (11) 에 맞게 정렬하십시오(그림 I 참조). 깊이 조절자를 고정하려면, 버튼 (9) 에서 다시 손을 떼십시오.

전동공구를 깊이 조절자 (10) 로 운반하지 마십시오. 그렇지 않으면 전동공구가 떨어져 부상을 입거나 전동공구가 손상될 수 있습니다.