# Құлаудан сақтандыру құралын бекіту (B суретін қараңыз)

Нұсқау: электр құралын құлаудан бекіту үшін жүйенің салмағына жарамды құлаудан сақтандыру құралын (22) пайдалану қажет. Құлаудан сақтандыру құралының максималды рұқсат етілген ұзындығы 1,1 м құрайды. Міндетті түрде электр құралындағы рұқсат етілген бекіту диапазонын (21) ескеріңіз.

Құлаудан сақтандыру құралы ретінде теңіз түйінімен бекітілген құтқару ілмегін немесе құлау амортизаторы бар құлаудан сақтандыру құралын пайдаланыңыз.

Құлаудан сақтандыру құралын (22) бекіткен кезде міндетті түрде оның пайдалану бойынша нұсқаулығына назар аударыңыз.

- Құлаудан сақтандыру құралының қарама-қарсы жағын міндетті түрде тұрақты құрылымға (мысалы, ғимарат немесе тұғыр) бекітіңіз және еш жағдайда пайдаланушының өзіне бекітпеңіз.
  Құлаудан сақтандыру құралы еркін қозғалуы керек және оны тек берік анкерлік нүктеге (23) және электр құралындағы рұқсат етілген бекіту диапазонында (21) бекітуге болады.
  Берік анкерлік нүктені (23) электр құралы құлаған жағдайда құлаудан сақтандырғышқа еркін түсе алайтындай және пайдаланушыны орамайтындай және оған қауіп төндірмейтіндей таңдаңыз.

Құлаудан сақтандыру құралының (22) ілмегін тұтқа (17) арқылы орналастырып, карабин жағын ілмек арқылы бағыттаңыз. Ілмекті тартқанда оның бекіту аймағында (21) дұрыс орналасқанына және өздігінен бұралмағанына көз жеткізіңіз. Әр пайдалану алдында құлаудан сақтандыру құралын және оның электр құралы мен анкерлік нүктеге (23) дұрыс бекітілуін тексеріңіз..