# Instrucţiuni privind siguranţa pentru maşina de tăiat tije filetate

Poartă ochelari de protecţie. Aceştia îţi protejează ochii împotriva aşchiilor metalice.

Ţine mâinile la distanţă de fălcile de tăiere şi piesele mobile. Dacă degetele pătrund în mecanismul de tăiere, vor şi suferi răniri grave.

- Ţine faţa la distanţă de mecanismul de tăiere. În timpul tăierii pot fi proiectate în exterior fragmente desprinse din tija filetată, ceea ce se poate solda cu răniri.

- Nu prelucra materiale aflate sub tensiune şi ţine scula electrică numai de suprafaţa izolată de prindere. Contactul cu un material aflat sub tensiune poate pune sub tensiune şi componentele metalice ale sculei electrice şi duce la electrocutare.

- Poartă mănuşi în timpul prelucrării tijelor filetate. Muchiile şi aşchiile piesei de prelucrat sunt ascuţite şi, după prelucrare, pot fi încă fierbinţi.

- Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru fixată cu dispozitive de prindere sau într‑o menghină este ţinută mai sigur decât cu mâna dumneavoastră.

- Pentru lucrul în siguranţă cu tije filetate lungi sau groase, scula electrică poate fi aşezată cu suprafeţele de sprijin pe o suprafaţă orizontală. Aceasta nu trebuie să fie prinsă în menghine sau să fie fixată pe un banc de lucru.

- Nu aşeza scula electrică pe aşchiile piesei de prelucrat. În caz contrar, s-ar putea produce deteriorări şi defecţiuni ale sculei electrice.

- Asigură-te în permanenţă că ai o poziţie stabilă, în special în cazul lucrărilor efectuate la înălţime. În timpul şi după efectuarea tăierii, ţine ferm tija filetată, pentru a preveni căderea tijei filetate tăiate. Tija filetată tăiată poate provoca vătămări corporale grave.

- În cazul lucrărilor efectuate la înălţime, asigură scula electrică cu dispozitive corespunzătoare de protecţie împotriva căderii şi asigură-te că sub zona de lucru nu staţionează persoane. În cazul lucrărilor efectuate deasupra capului, poartă cască de protecţie. Astfel pot fi evitate prejudiciile materiale şi vătămarea în cazul unei căderi accidentale a sculei electrice.

- În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori. Acumulatorul poate arde sau exploda. Aerisiţi bine încăperea şi solicitaţi asistenţă medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutăţeşte. Vaporii pot irita căile respiratorii.

- Nu modifica şi nu deschide acumulatorul. Există pericolul de scurtcircuit.

- În urma contactului cu obiecte ascuţite ca de exemplu cuie sau şurubelniţe sau prin acţiunea unor forţe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora. Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.

- Utilizează acumulatorul numai la produsele producătorului. Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.

| Feriţi acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiaţii solare continue, foc, murdărie, apă şi umezeală. În caz contrar, există pericolul de explozie şi scurtcircuit.