# การปฏิบัติงาน

- โปรดเปลี่ยนก้ามตัด (3) หากคมตัดเกิดการบิ่นหรือเสียรูป (ดูภาพประกอบ E) ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติม ดู การเปลี่ยนก้ามตัด

- ก้ามตัด (3) มีความคมมาก ดังนั้น ให้วางตำแหน่งของมืออยู่ห่างจากคมตัดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้เสมอ ห้ามตัดชิ้นงานที่มีลักษณะสั้น ซึ่งอาจทำให้ต้องยื่นมือเข้าใกล้ก้ามตัด การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร้ายแรงหรือสูญเสียอวัยวะได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าติดตั้งก้ามตัด (3) ที่มีขนาดถูกต้องเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้า และก้ามตัดทั้งคู่อยู่ในตำแหน่งทิศทางที่เหมาะสม ตรวจสอบขนาดของเกลียวที่กดลงบนก้ามตัดก่อนที่จะทำการตัด

- ก่อนที่จะกดสวิตช์สั่งงาน (14) ให้ใส่สตัดเกลียวโดยดูให้แนวของเกลียวเข้ากับก้ามตัดด้านที่อยู่นิ่งกับที่ การจัดวางแนวเกลียวอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ก้ามตัดแตกหัก และเป็นสาเหตุให้บุคคลได้รับบาดเจ็บจากชิ้นเศษที่กระเด็นออกมาได้

การยึดอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น
การเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ข้อแนะนำในการทำงาน