# A leesés elleni védőeszköz rögzítése (lásd B ábra)

Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszámnak a leesés elleni biztosítására egy a rendszer súlyának megfelelő leesés elleni védőeszközt (22) kell használni. A leesés elleni védőeszköz legnagyobb megengedett hossza 1,1 m. Mindenképpen vegye figyelembe az elektromos kéziszerszámon a megengedett rögzítési tartományt (21).

Leesés elleni védőeszközként lehetőleg egy horgonycsomóval rögzített hevederhurkot vagy egy zuhanáscsillapítóval ellátott leesés elleni védőeszközt használjon.

A leesés elleni védőeszköz (22) rögzítéséhez okvetlenül vegye figyelembe a hozzávaló használati utasítást.

- A leesés elleni védőeszköz ellenkező oldalát mindenképpen egy stabil szerkezethez (pl. egy épülethez vagy egy állványhoz) és soha ne magához a felhasználóhoz rögzítse.
  A leesés elleni védőeszköznek szabadon kell mozognia és azt kizárólag a rögzített rögzítési ponthoz (23) és kizárólag a megengedett rögzítési tartományban (21) szabad az elektromos kéziszerszámhoz rögzíteni.
  Válassza úgy ki a rögzített rögzítési pontot (23) , hogy az elektromos kéziszerszám egy leesés esetén szabadon beleeshessen a leesés elleni védőeszközbe anélkül, hogy rátekeredne a felhasználóra vagy más módon veszélyeztetné a felhasználót.

Helyezze a leesés elleni védőeszköz végén lévő hurkot (22) a fogantyúba (17), majd vezesse át a karabineres véget a hurkán. A hurok meghúzásakor győződjön meg arról, hogy megfelelően a rögzítési tartományban (21) van-e, és nem csavarodott-e el. Ellenőrizze a leesés elleni védőeszközt és annak helyes rögzítését az elektromos kéziszerszámon, valamint a rögzítési ponton (23), minden használat előtt.