# تثبیت کردن تجهیزات حفاظت در برابر سقوط (رجوع کنید به تصویر B)

نکته: برای محافظت ابزار برقی در برابر سقوط، باید از تجهیزات حفاظت در برابر سقوط متناسب با وزن سیستم (22) استفاده کرد. حداکثر طول مجاز تجهیزات حفاظت در برابر سقوط ‎1,1 m است. حتماً به محدوده مجاز تثبیت (21) در ابزار برقی توجه کنید.

ترجیحاً از یک تسمه محکم شده با گره قلابی شکل یا تجهیزات حفاظت در برابر سقوط دارای ضربه گیر، به عنوان تجهیزات حفاظت در برابر سقوط استفاده کنید.

هنگام نصب تجهیزات حفاظت در برابر سقوط (22) حتماً به دستورالعمل آن توجه کنید.

- سمت دیگر تجهیزات حفاظت در برابر سقوط، حتماً باید به یک سازه ثابت (برای مثال ساختمان یا داربست) متصل شود و هرگز به خود کاربر وصل نگردد.
  تجهیزات حفاظت در برابر سقوط باید قابلیت حرکت آزادانه داشته باشد و فقط می تواند روی نقطه اتصال ثابت (23) و در محدوده مجاز نصب (21) روی ابزار برقی محکم شود.
  نقطه اتصال ثابت (23) را طوری انتخاب کنید که ابزار برقی در صورت افتادن، بدون اینکه به کاربر گیر کند یا او را به خطر بیاندازد، آزادانه به داخل محافظ سقوط کند.

حلقه تجهیزات حفاظت در برابر سقوط (22) را در میان دسته (17) قرار دهید و سمت کارابین را از میان حلقه هدایت کنید. هنگام محکم کردن حلقه، مطمئن شوید که آن به درستی در محدوده اتصال (21) قرار بگیرد و پیچ نخورد. تجهیزات حفاظت در برابر سقوط و اتصال صحیح آن به ابزار برقی و همچنین به پایه ثابت (23) را قبل از هر بار استفاده کنترل کنید.