# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

##

Elektrikli el aletini asla dişli çubuktan zorla çıkarmaya çalışmayın. Bu, beklenmedik bir çalışmaya neden olabilir ve yaralanmalara veya kesme çenelerinde (3) ve elektrikli el aletinde hasarlara yol açabilir.

Kesimi zamanından önce iptal etmek istiyorsanız serbest bırakma anahtarını (14) bırakın. Elektrikli el aleti kapanır. Değiştirme anahtarını (13) ters konuma getirin (konum b, ) ve dişli çubuk kesme çenelerinden (3) tamamen kurtulana ve elektrikli el aleti otomatik olarak tam açık konumda durana kadar serbest bırakma anahtarını (14) basılı tutun.

##

Asma kancası (15) ile elektrikli el aletini örn. bir merdivene asabilirsiniz. Bunu yapmak için asma kancasını (15) dışa doğru döndürün.

Elektrikli el aletini kullanırken asma kancasını (15) yerine oturana kadar geri katlayınız.

Asma kancası (15), elektrikli el aletinin bir kişiye (örn. bir kemere) takılması için uygun değildir. Elektrikli el aletini asla rüzgarlı bir yere veya dengesiz olabilecek bir yüzeye asmayın.

##

Sabit bir dişli çubuğu kesmek istiyorsanız (örneğin, bir binanın tavanına veya duvarına monte edilmiş bir dişli çubuk) aşağıdaki şekilde hareket edin.
Dişli çubuk kılavuzunun (5) kesilecek diş boyutu için uygun şekilde ayarlandığından ve kesme çenelerinin (3) tamamen açık olduğundan emin olun. Elektrikli el aletini, dişli çubuk kesme çeneleri (3) arasında olacak şekilde konumlandırın. Dişli çubuk dişli çubuk kılavuzuna (5) temas ederken, dişli çubuğun dişini sabit kesme çenesi dişiyle hizalarlar.
Kesme işleminden sonra düşebileceğinden, dişli çubuğun bölümünü serbest elinizle tutun. Elektrikli el aletini sıkıca tutun ve tepki kuvvetlerini bekleyin. Kesme işlemi tamamlanana kadar serbest bırakma anahtarını (14) basılı tutun.
Dişli çubuğu bir yüzeyden belirli bir mesafeye kadar kesmek için derinlik mesnedini (10) kullanabilirsiniz. Derinlik mesnedini (10) yüzeye temas ettirmeden önce, derinlik mesnedinin (10) ucunda ve elektrikli el aletinin alın tarafında (1) kir olmadığından emin olun. Aksi takdirde yüzeyi kirletebilirsiniz.
Derinlik mesnedini (10) istediğiniz boyuta ayarlayın. Elektrikli el aletini, derinlik mesnedinin ucu dişli çubuğun çıkıntı yaptığı yüzeye temas edecek şekilde konumlandırınız ve kesme işlemine yukarıda açıklandığı gibi devam edin.

##

Basit işler için, elektrikli el aletini bir elinizle tutarak ve kesilecek dişli çubuğu diğer elinizle yönlendirerek dişli çubukları kesebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.
Dişli çubuk kılavuzunun (5) kesilecek diş boyutu için uygun şekilde ayarlandığından ve kesme çenelerinin (3) tamamen açık olduğundan emin olun.
Elektrikli el aletini, dişli çubuk kesme çeneleri (3) arasında olacak şekilde konumlandırın. Dişli çubuk dişli çubuk kılavuzuna (5) temas ederken, dişli çubuğun dişini sabit kesme çenesi dişiyle hizalarlar. Kesim işleminden sonra bölümün aşağı düşeceğini unutmayın. Elektrikli el aletini ve dişli çubuğu sıkıca tutun ve tepki kuvvetlerini öngörün.
Kesme işlemi tamamlanana kadar serbest bırakma anahtarını (14) basılı tutun. Elle tutulması zor olan uzun dişli çubukları veya büyük diş boyutlarını kesiyorsanız, elektrikli el aletini yan temas yüzeyleri (12) yatay bir yüzeye gelecek şekilde yerleştirin (bkz. resim M).
Bir elinizle elektrikli el aletini kullanırken diğer elinizle kesilecek dişli çubuğu sıkıca tutun. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin. Dişli çubuk kılavuzunun (5) kesilecek diş boyutu için uygun şekilde ayarlandığından ve kesme çenelerinin (3) tamamen açık olduğundan emin olun. Dişli çubuğu kesme çeneleri (3) arasında olacak şekilde konumlandırın. Dişli çubuk dişli çubuk kılavuzuna (5) temas ederken, dişli çubuğun dişini sabit kesme çenesi dişiyle hizalarlar. Elektrikli el aletini ve dişli çubuğu sıkıca tutun ve tepki kuvvetlerini öngörün. Kesme işlemi tamamlanana kadar serbest bırakma anahtarını (14) basılı tutun.
Gevşek dişli çubukları önceden belirlenmiş bir uzunlukta kesmek için aşağıdaki adımları da uygulayın. Derinlik mesnedini (10) istediğiniz boyuta ayarlayın. Uygun bir nesneyi derinlik mesnedine (10) değecek şekilde yerleştirin. Dişli bir çubuğu yukarıda açıklandığı gibi elektrikli el aletine göre konumlandırın ve ayrıca nesneye temas etmesini sağlayın. Yerleştirilen nesneyi hareket ettirmemeye dikkat edin.

##

Elektrikli el aletini depolarken aküyü (6) çıkarın.

Kesme çenelerindeki (3) ve hareketli parçalardaki tozu temizleyin.

##

Bir çift kesme çenesi (3) her zaman biri bir nokta, diğeri iki nokta ile etiketlenmiş iki kesme çenesinden oluşur. Aşınmış veya hasarlı kesme çenelerini her zaman çift olarak Bakınız Kesme çenelerinin takılması (bkz. resimler A−E) değiştirin.
Bir çift kesme çenesi, hareketli yuva (2) ile sabit yuva (4) arasında değiştirilebilir.
Not: İki kesme çenesinin (3) kesilecek diş boyutuna göre yönlendirildiğinden emin olun (bkz. resim D). Metrik diş boyutları için bir kesme çenesi (3), diş boyutu başına bir kesme kenarına sahiptir. Bu, kesme çenesinin (3) etiketli tarafında bulunur. Kesme çeneleri (3) sadece doğru konumda, etiketli iki taraf birbirine bakacak şekilde vidalanabilir.