# Uruchamianie

##

- Należy zawsze ustawić przełącznik (13) w pozycji blokady , gdy elektronarzędzie nie będzie używane.

- Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że przełącznik jest ustawiony we właściwej pozycji (13) .

- Nie poruszać przełącznikiem (13) po uruchomieniu wyzwalacza (14) . Może to prowadzić do uszkodzenia elektronarzędzia.

Aby rozpocząć cięcie, należy ustawić przełącznik (13) w pozycji cięcia (pozycja a, ) i uruchomić wyzwalacz (14). Aby zmienić kierunek cięcia, należy ustawić przełącznik w pozycję (13) odwrotnego kierunku ruchu (pozycja b, ) i przytrzymać przełącznik naciśnięty w tej pozycji podczas uruchamiania wyzwalacza. Po zwolnieniu przełącznika i wyzwalacza elektronarzędzie automatycznie przełączy się w pozycję blokady . Jeśli wyzwalacz (14) będzie naciskany w sposób ciągły, elektronarzędzie przejdzie pełny cykl i zatrzyma się automatycznie z pozycji całkowicie otwartej. Aby zablokować wyzwalacz (14), należy ustawić przełącznik (13) w pozycji blokady . W tej pozycji nie można uruchomić wyzwalacza (14).

Wskazówka: Nie ciąć prętów gwintowanych, gdy ustawiony jest odwrotny kierunek ruchu! Doprowadzi to do uszkodzenia elektronarzędzia. Przy odwrotnym kierunku ruchu wolno użytkować elektronarzędzie tylko bez obciążenia oraz w celu całkowitego otwarcia szczęk tnących (3).

Wskazówka: Jeśli po cięciu użytkownik zwolni wyzwalacz (14) podczas otwierania szczęk tnących(3) i ustawi przełącznik (13) w pozycję odwrotnego kierunku ruchu, szczęki tnące zostaną zamknięte. Otworzą się znowu, gdy ponownie zostanie uruchomiony wyzwalacz.

##

Na prowadnicy pręta gwintowanego (5) należy ustawić rozmiar gwintu ciętego pręta gwintowanego. W tym celu należy odpowiednio ustawić powierzchnię przyłożenia M6/M8 i M10/M12 dla pręta gwintowanego.
Przed uruchomieniem wyzwalacza (14) należy włożyć pręt gwintowany w taki sposób, aby zwoje gwintu odpowiadały zwojom szczęki tnącej (3) stacjonarnego uchwytu (4). Nieprawidłowa pozycja zwojów gwintu może prowadzić do złamania szczęk tnących (3) i obrażeń ciała spowodowanych przez wyrzucone w powietrze odłamki lub do uszkodzenia gwintu pręta gwintowanego i w konsekwencji uniemożliwienia nakręcenia nakrętki na pręt.
Przed rozpoczęciem cięcia należy umieścić pręt gwintowany pod kątem prostym względem linii cięcia (19) (zob. rys. G) i zwrócić uwagę na to, aby pręt gwintowany dobrze przylegał do uprzednio ustawionej prowadnicy pręta.
Aby rozpocząć cięcie , należy upewnić się, że przełącznik (13) jest ustawiony w pozycji cięcia (pozycja a, , zob. rys. C) i uruchamiać wyzwalacz (14) w sposób ciągły. Szczęka tnąca w ruchomym uchwycie (2) zachodzi na szczękę tnącą w stacjonarnym uchwycie (4) i powraca do pozycji wyjściowej. Jeśli wyzwalacz (14) zostanie zwolniony przed zakończeniem cięcia, szczęki tnące(3) zatrzymają się.

Wskazówka: Podczas cięcia pręta gwintowanego wykonanego z ciągliwego metalu, jak np. stal szlachetna, możliwe jest powstanie zadziorów na przeciętej końcówce. W takim przypadku należy usunąć zadziory za pomocą pilnika.

##

Podczas uruchamiania wyzwalacza (14) w sposób ciągły, uchwyty (2) i (4) szczęk tnących (3) zamkną się raz, zanim powrócą do pozycji całkowicie otwartej, a następnie się zatrzymają. Zwolnić wyzwalacz (14) i uruchomić go ponownie, aby rozpocząć następny cykl cięcia.

##

Klucz sześciokątny (8) znajdujący się w wyposażeniu standardowym można przechowywać w elektronarzędziu, co zapobiega jego zgubieniu. Aby wyjąć klucz sześciokątny, należy zdemontować akumulator i wyciągnąć klucz sześciokątny. Po użyciu należy ponownie schować klucz sześciokątny w elektronarzędziu i zamontować akumulator.

##

Oświetlenie robocze (16) zapewnia dobrą widoczność miejsca pracy przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych.

Ostrożnie: Nie wolno patrzeć bezpośrednio na lampę!

Uruchomić wyzwalacz (14), lekko go dotykając, aby włączyć oświetlenie robocze (16), nie włączając przy tym silnika. Uruchomić wyzwalacz, naciskając go całkowicie, gdy użytkownik zamierza ciąć pręty gwintowane. Oświetlenie robocze zostanie automatycznie włączone podczas pracy. Lampa świeci się, dopóki jest uruchomiony wyzwalacz. Oświetlenie robocze wyłącza się po ok. 15 sekundach od zwolnienia wyzwalacza.

##

Aby wykonywać precyzyjne cięcia, należy ustawić prowadnicę pręta gwintowanego (5)̈ we właściwej pozycji (M6/M8 lub M10/M12) w zależności od średnicy ciętego pręta gwintowanego.

Przed rozpoczęciem cięcia należy umieścić pręt gwintowany pod kątem prostym względem linii cięcia (19). Zwrócić uwagę na to, aby zwoje pręta gwintowanego i zwoje stacjonarnej szczęki tnącej były do siebie dopasowane (zob. rys. K). Należy także zwrócić uwagę na to, aby pręt gwintowany dobrze przylegał do obu powierzchni prowadnicy pręta (zob. rys. G) i mocno przytrzymać pręt gwintowany w tej pozycji. W procesie cięcia powstaje siła reakcji, która może spowodować odchylenie pręta gwintowanego. Odchylenie pręta gwintowanego może prowadzić do złej jakości cięcia, zaklinowania pręta gwintowanego, uszkodzeń szczęk tnących lub pręta gwintowanego. Dlatego należy trzymać pręt gwintowany podczas cięcia w opisanym powyżej ustawieniu.

##

Ogranicznika głębokości (10) należy użyć w sytuacji, gdy użytkownik chce pociąć pręty gwintowane na fragmenty o takiej samej długości lub cięte są pręty gwintowane o zdefiniowanej odległości od powierzchni.
Nacisnąć przycisk (9) i wprowadzić ogranicznik głębokości. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby ząbkowana część ogranicznika głębokości była skierowana w stronę ząbkowanej części przycisku. Ogranicznik głębokości (10) posiada dwie skale pomiarowe (w milimetrach i calach). Ogranicznik głębokości (10) można odwrócić, aby skorzystać z wybranej skali. Wyrównać wartość żądanej długości na ograniczniku głębokości (10) z powierzchnią odniesienia ogranicznika głębokości (11) (zob. rys. I). Aby zablokować ogranicznik głębokości, należy ponownie zwolnić przycisk (9).

Nie wolno przenosić elektronarzędzia, trzymając je za ogranicznik głębokości (10). Elektronarzędzie mogłoby spaść oraz spowodować obrażenia i/lub uszkodzenie elektronarzędzia.