# Norādījumi darbam

##

Nekad nemēģiniet ar spēku novilkt elektroinstrumentu no vītņstieņa. Tas var izraisīt negaidītu iedarbināšanu, radīt ķermeņa ievainojumus vai vītņstieņa žokļu (3) un elektroinstrumenta bojājumus.

Ja priekšlaicīgi vēlaties pārtraukt griešanu, atlaidiet aktivizēšanas slēdzi (14). Elektroinstruments izslēdzas. Iestatiet pārslēdzēju(13) uz apgriezto pozīciju (pozīcija b, ) un turiet pārslēdzēju nospiestu šajā pozīcijā, kamēr nospiežat aktivizēšanas slēdzi(14), līdz vītņstienis ir pilnībā atdalījies no vītņstieņa žokļiem (3) un elektroinstruments automātiski apstājas pilnīgi atvērtā stāvoklī.

##

Izmantojot āķi piekarināšanai (15), elektroinstrumentu var iekārt, piemēram, pie kāpnēm. Izbīdiet piekarināšanas āķi (15) uz āru.

Ja vēlaties izmantot elektroinstrumentu, no jauna nolokiet piekarināšanas āķi (15) līdz tas nofiksējas.

Piekarināšanas āķis (15) nav piemērots, lai nostiprinātu elektroinstrumenta uz personas (piem., pie jostas). Nekādā gadījumā nekariniet elektroinstrumentu vēja ietekmētā vietā vai uz potenciāli nestabilas virsmas.

##

Rīkojieties šādi, ja vēlaties griezt fiksētu vītņstieni (piem., samontētu vītņstieni ēkas griestos vai sienā).
Pārliecinieties, vai vītņstieņa vadotne (5) ir iestatīta atbilstoši griežamās vītnes izmēram un vītņstieņa žokļi(3) ir pilnībā atvērti. Novietojiet elektroinstrumentu tā, lai vītņstienis atrastos starp vītņstieņa žokļiem (3). Vītņstienim pieskaroties vītņstieņa vadotnei (5), pavērsiet vītņstieņa vītni pret attiecīgo stacionārā vītņstieņa žokli.
Ar brīvo roku satveriet vītņstieņa galu, jo pabeidzot griešanu, tas var nokrist. Cieši turiet elektroinstrumentu un rēķinieties ar pretspēku. Turiet nospiestu aktivizēšanas slēdzi (14), līdz griešana ir pabeigta.
Jūs varat izmantot dziļuma ierobežotāju (10), lai saīsinātu vītņstieni līdz noteiktam attālumam līdz virsmai. Pirms dziļuma ierobežotājs (10) saskaras ar virsmu, pārliecinieties, ka dziļuma ierobežotāja (10) gals, kā arī elektroinstrumenta priekšpuse (1) nav netīra. Pretējā gadījumā virsma var tikt nosmērēta.
Iestatiet dziļuma ierobežotāju (10) uz vēlamo izmēru. Novietojiet elektroinstrumentu tā, lai dziļuma ierobežotāja gals saskartos ar virsmu, no kuras ir izvirzīts vītņstienis un veiciet griešanu, kā tas ir aprakstīts augstāk.

##

Vienkāršu darbu laikā jūs varat griezt vītņstieņus, satverot elektroinstrumentu vienā rokā un vadot griežamo vītņstieni ar otru roku. Šai nolūkā veiciet šādas darbības.
Pārliecinieties, vai vītņstieņa vadotne (5) ir iestatīta atbilstoši griežamās vītnes izmēram un vītņgrieža žokļi(3) ir pilnībā atvērti.
Novietojiet elektroinstrumentu tā, lai vītņstienis atrastos starp vītņgrieža žokļiem (3). Vītņstienim pieskaroties vītņstieņa vadotnei (5), pavērsiet vītņstieņa vītni pret attiecīgo stacionārā vītņgrieža žokli. Ņemiet vērā, ka pēc griešanas nogrieztais fragments nokritīs. Cieši turiet elektroinstrumentu, kā arī vītņstieni un rēķinieties ar pretspēku.
Turiet nospiestu aktivizēšanas slēdzi (14), līdz griešana ir pabeigta. Ja griežat garus vītņstieņus vai liela izmēra vītņstieņus, kurus ir grūti turēt rokās, novietojiet elektroinstrumentu ar sānu balsta virsmām (12) uz horizontālas virsmas (skat. attēlu M).
Ar vienu roku vadiet elektroinstrumentu, tai pašā laikā ar otru roku cieši satverot turiet griežamo vītņstieni. Šai nolūkā veiciet šādas darbības. Pārliecinieties, vai vītņstieņa vadotne (5) ir iestatīta atbilstoši griežamās vītnes izmēram un vītņgrieža žokļi (3) ir pilnībā atvērti. Novietojiet vītņstieni tā, lai tas atrastos starp vītņgrieža žokļiem (3). Vītņstienim pieskaroties vītņstieņa vadotnei (5), pavērsiet vītņstieņa vītni pret attiecīgo stacionārā vītņgrieža žokli. Cieši turiet elektroinstrumentu, kā arī vītņstieni un rēķinieties ar pretspēku. Turiet nospiestu aktivizēšanas slēdzi (14), līdz griešana ir pabeigta.
Lai sagarumotu brīvi stāvošus vītņstieņus vēlamajā izmērā, papildus veiciet šādas darbības. Iestatiet dziļuma ierobežotāju (10) uz vēlamo izmēru. Novietojiet piemērotu priekšmetu, lai tas saskartos ar dziļuma ierobežotāju (10) . Novietojiet vītņstieni, kā aprakstīts augstāk, pret elektroinstrumentu un papildus pievērsiet uzmanību tam, lai vītņstienis saskartos ar šo priekšmetu. Uzmanieties, lai novietotais priekšmets netiktu nobīdīts.

##

Ja vēlaties uzglabāt elektroinstrumentu, izņemiet akumulatoru (6).

Notīriet putekļus no vītņgrieža žokļiem (3) un no kustīgām daļām.

##

Vītņgrieža žokļu pāris vienmēr sastāv no diviem vītņgrieža žokļiem (3), no kuriem viens vītņgrieža žoklis ir apzīmēts ar vienu punktu un otrs žoklis – ar diviem punktiem. Nodilušus vai bojātus vītņgrieža žokļus vienmēr nomainiet pārī skatīt Vītņgrieža žokļu montāža (skat. attēlus A-E).
Vītņgrieža žokļu pāri var nomainīt starp kustīgo stiprinājumu (2) un stacionāro stiprinājumu (4).
Norāde: uzmanieties, lai abi vītņgrieža žokļi (3) būtu novietoti atbilstoši griežamās vītnes izmēram (skat. attēlu D). Vītņgrieža žoklim (3) metriskajiem vītnes izmēriem ir viena griešanas mala katram vītnes izmēram. To var atrast uz vītņgrieža žokļa atzīmētās malas (3). Vītņgrieža žokļus (3) var saskrūvēt tikai tad, ja tie ir pareizi ievietoti: abas atzīmētās malas ir pavērstas viena pret otru.