# Монтирање на челустите за сечење (види слики A−E)

Секогаш монтирајте ги челустите за сечење (3) во правилна насока и безбедно прицврстени. Неправилната или лабава инсталација може да предизвика кршење на челустите за сечење, што може да доведе до лична повреда од летечки делови (види слика A).

Отстранете ги сите испакнатини од челустите за сечење со турпија (3).

Секогаш користете пар челусти за сечење (3). Ова се состои од челуст за сечење означена со една точка и челуст за сечење означена со две точки (види слика D). Парот челусти за сечење може да се разменуваат меѓу подвижниот прифат (2) и неподвижниот прифат (4).

Проверете дали прифатите (2) и (4) од челустите за сечење (3) се целосно отворени. Ако не се, вметнете ја батеријата и притискајте го прекинувачот за активирање (14), додека прифатот не се отвори целосно. Отстранете ја батеријата повторно.

Поставете го прекинувачот (13) на положбата за заклучување (види слика C).

Одвртете ги завртките (18) со испорачаниот внатрешен шестаголен клуч (8).

Вметнете ги челустите за сечење (3) во правилната положба во прифатите (2) и (4). Повторно прицврстете ги челустите за сечење (3) со завртките (18).

Напомена: Парот челусти за сечење (3) може да се навртуваат во електричниот алат само ако означените предни страни се свртени една кон друга. Насоката на челустите за сечење мора да биде според големината на навојот што треба да се исече (види слика D).