# Tehnilised andmed

Keermestatud varda lõikur |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nimipinge | V= | 18
Lõikevõime
Kergteras |  | M 6 × 1 M 8 × 1,25 M 10 × 1,5 M 12 × 1,75
Roostevaba teras |  | M 6 × 1 M 8 × 1,25 M 10 × 1,5
Mõõtmed (P × L × K) | mm | 221 × 133 × 272
KaalA) | kg | 3,4
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselB) ja hoiustamisel | °C | −20 … +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18...

A)

  ilma akuta (akude kaalud leiate veebiaadressilt www.bosch-professional.com)

B)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.