# Fixar dispositivo de proteção contra queda (ver figura B)

Nota: para proteger a ferramenta elétrica contra queda deve ser usado um dispositivo de proteção contra queda adequado para peso do sistema (22). O comprimento máximo permitido do dispositivo de proteção contra queda é de 1,1 m. Observe impreterivelmente a área de fixação (21) na ferramenta elétrica.

Use como dispositivo de proteção contra queda de preferência uma eslinga fixa com nó de engate ou um dispositivo de proteção contra queda com amortecedor.

Ao fixar o dispositivo de proteção contra queda (22) observe impreterivelmente o respetivo manual de instruções.

- Fixe o lado oposto do dispositivo de proteção contra queda obrigatoriamente a uma estrutura estável (por ex. edifício ou andaime) e nunca ao próprio usuário.
  O dispositivo de proteção contra queda deve se movimentar livremente e só pode estar fixo no ponto de engate fixo (23) e na área de fixação (21) permitida na ferramenta elétrica.
  Escolha o ponto de engate fixo (23) de forma a que a ferramenta elétrica, em caso de queda, possa cair livremente na proteção contra queda sem envolver ou pôr em perigo o usuário.

Coloque a cinta do dispositivo de proteção contra queda (22) através do punho (17) e passe o lado do mosquetão através da cinta. Ao apertar a cinta, certifique-se de que ela assenta corretamente na área de fixação (21) e não fica retorcida em si. Antes de cada uso, controle o dispositivo de proteção contra queda e sua fixação correta na ferramenta elétrica, bem como no ponto de engate (23).