# Technische Daten

Gewindestangenschneider |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Nennspannung | V= | 18
Schnittleistung
Weichstahl |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Edelstahl |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Abmessungen (L x B x H) | mm | 221 x 133 x 272
GewichtA) | kg | 3,4
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 … +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18...

A)

  ohne Akku (die Akkugewichte finden Sie unter www.bosch-professional.com)

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.