# Leikkuuleukojen asennus (ks. kuvat A−E)

Asenna leikkuuleuat (3) aina oikeaan suuntaan ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni. Virheellinen tai liian löysälle asennus voi aiheuttaa leikkuuleukojen rikkoutumisen, ja siitä voi aiheutua henkilövahinkoja sinkoutuvien sirpaleiden vuoksi (ks. kuva A).

Poista mahdolliset purseet leikkuuleuoista (3) viilan avulla.

Käytä aina leikkuuleukaparia (3). Siihen kuuluu leikkuuleuka, joka on merkitty pisteellä, sekä leikkuuleuka, joka on merkitty kahdella pisteellä (ks. kuva D). Leikkuuleukaparia voi vaihtaa liikkuvan kiinnityskohdan (2) ja liikkuvan kiinnityskohdan (4) välillä.

Tarkasta, ovatko leikkuuleukojen (3) kiinnityskohdat (2) ja (4) kokonaan auki. Jos näin ei ole, aseta akku paikalleen ja paina käynnistyskytkintä (14), kunnes kiinnityskohdat ovat kokonaan auki. Poista akku sen jälkeen.

Aseta vaihtokytkin (13) lukitusasentoon (ks. kuva C).

Kierrä ruuveja (18) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (8).

Aseta leikkuuleuat (3) oikein päin kiinnityskohtiin (2) ja (4). Kiinnitä leikkuuleuat (3) uudelleen ruuveilla (18).

Huomautus: Leikkuuleukaparin (3) voi kiinnittää sähkötyökaluun vain, kun merkityt päätypuolet ovat vastakkain. Leikkuuleukojen suunnan on vastattava leikattavaa kierrekokoa (ks. kuva D).