# راهنمائی‌های عملی

##

هرگز سعی نکنید، ابزار برقی را به زور از میله رزوه دار خارج کنید. این موضوع ممکن است باعث شروع غیرمنتظره شود که می تواند باعث آسیب شخصی یا آسیب به فک های برش (3) و ابزار برقی شود.

گر می خواهید برش را پیش از موعد متوقف کنید، کلید ماشه (14) را رها کنید. ابزار برقی خاموش می شود. کلید تعویض (13) را روی موقعیت معکوس (موقعیت b، ) قرار دهید و آن را در حالی که کلید ماشه (14) را فعال می کنید، فشار دهید و نگه دارید، تا میله رزوه دار کاملاً از فک های برش (3) آزاد شود و ابزار برقی به طور اتوماتیک در موقعیت کاملاً باز متوقف شود.

##

توسط قلاب آویز (15) می توانید ابزار برقی را برای مثال به یک نردبان آویزان کنید. برای این منظور قلاب آویز (15) را به بیرون برانید.

اگر از ابزار برقی استفاده می کنید، قلاب آویز (15) را دوباره ببندید تا جا بیافتد.

قلاب آویز (15) برای اتصال ابزار برقی به شخص (به عنوان مثال به کمربند) مناسب نیست. تحت هیچ شرایطی ابزار برقی را در مکانی بادخیز یا روی سطحی ناپایدار آویزان نکنید.

##

اگر می خواهید یک میله رزوه دار تثبیت شده را برش دهید (برای مثال یک میله رزوه دار نصب شده روی سقف یا دیوار یک ساختمان)، به روش زیر عمل کنید.
مطمئن شوید، که راهنمای میله رزوه دار (5) متناسب با اندازه رزوه ای که قرار است برش داده شود تنظیم شود و فک های برش (3) کاملاً باز باشند. ابزار برقی را طوری قرار دهید، که میله رزوه دار بین فک های برش (3) قرار بگیرند. در حالی که راهنمای میله رزوه دار (5) با میله رزوه دار تماس پیدا می کند، آنها رزوه میله رزوه دار را با فک ثابت برش تراز می کنند.
از دست آزاد خود برای گرفتن قسمت میله رزوه دار استفاده کنید، زیرا ممکن است پس از فرآیند برش به زمین بیافتد. ابزار برقی را با دسته محکم بگیرید و منتظر نیروهای واکنشی باشید. کلید ماشه (14) را فشار دهید و نگه دارید، تا فرآیند برش خاتمه پیدا کند.
برای بریدن میله رزوه دار در فاصله مشخصی از سطح، می توانید از خط کش تعیین عمق سوراخ (10) استفاده کنید. قبل از اینکه خط کش تعیین عمق سوراخ (10) با سطح تماس پیدا کند، مطمئن شوید، که نوک خط کش تعیین عمق سوراخ (10) و همچنین قسمت جلوی (1) ابزار برقی عاری از هرگونه آلودگی باشد. در غیر این صورت می توانید سطح را کثیف کنید.
خط کش تعیین عمق سوراخ (10) را روی اندازه دلخواه تنظیم کنید. ابزار برقی را طوری قرار دهید، که نوک خط کش تعیین عمق سوراخ با سطحی که میله رزوه دار از آن بیرون می زند در تماس باشد و فرآیند برش را همانطور که در بالا توضیح داده شد ادامه دهید.

##

برای انجام کارهای ساده، می توانید با گرفتن ابزار برقی در یک دست و هدایت میله رزوه دار با دست دیگر، میله های رزوه دار را برش دهید. به صورت زیر عمل کنید.
مطمئن شوید، که راهنمای میله رزوه دار (5) متناسب با اندازه رزوه ای که قرار است برش داده شود تنظیم شود و فک های برش (3) کاملاً باز باشند.
ابزار برقی را طوری قرار دهید، که میله رزوه دار بین فک های برش (3) قرار گیرد. در حالی که راهنمای میله رزوه دار (5) با میله رزوه دار تماس پیدا می کند، آنها رزوه میله رزوه دار را با فک ثابت برش تراز می کنند. توجه کنید که آن قسمت پس از فرآیند برش به پایین می افتد. ابزار برقی و همچنین میله رزوه دار را با دسته محکم بگیرید و منتظر نیروهای واکنشی باشید.
کلید ماشه (14) را فشار دهید و نگه دارید، تا فرآیند برش خاتمه پیدا کند. هنگام برش میله های رزوه دار بلند یا اندازه های رزوه بزرگ که به سختی می توان در دست گرفت، ابزار برقی را با سطح پایه جانبی (12) روی سطحی افقی قرار دهید (رجوع کنید به تصویر M).
ابزار برقی را با یک دست بگیرید در حالی که میله رزوه دار را که قرار است برش داده شود را محکم با دست دیگر می گیرید. به صورت زیر عمل کنید. مطمئن شوید، که راهنمای میله رزوه دار (5) متناسب با اندازه رزوه ای که قرار است برش داده شود تنظیم شود و فک های برش (3) کاملاً باز باشند. میله رزوه دار را طوری قرار دهید، که میله بین فک های برش (3) قرار گیرد. در حالی که راهنمای میله رزوه دار (5) با میله رزوه دار تماس پیدا می کند، آنها رزوه میله رزوه دار را با فک ثابت برش تراز می کنند. ابزار برقی و همچنین میله رزوه دار را با دسته محکم بگیرید و منتظر نیروهای واکنشی باشید. کلید ماشه (14) را فشار دهید و نگه دارید، تا فرآیند برش خاتمه پیدا کند.
برای برش میله های رزوه داری که ثابت نیستند، به طول از پیش تعیین شده، مراحل زیر را نیز انجام دهید. خط کش تعیین عمق سوراخ (10) را روی اندازه دلخواه تنظیم کنید. یک جسم مناسب را طوری قرار دهید، که با خط کش تعیین عمق سوراخ (10) تماس پیدا کند. یک میله رزوه دار را همانطور که در بالا توضیح داده شد روی ابزار برقی قرار دهید و همچنین از تماس آن با جسم اطمینان حاصل کنید. دقت کنید جسم قرار داده شده را حرکت ندهید.

##

برای نگهداری از ابزار برقی، باتری قابل شارژ (6) را از آن خارج کنید.

گرد و غبار را از فک های برش (3) و قسمت های متحرک پاک کنید.

##

یک جفت فک برش همیشه از دو فک برش (3) تشکیل شده است که یکی از آنها با یک نقطه و دیگری با دو نقطه مشخص می شود. همیشه فک های برش فرسوده یا آسیب دیده را به صورت جفت جایگزین کنید رجوع کنید به نحوه نصب فک های برش (رجوع کنید به تصاویر A−E).
جفت فک های برش بین نگهدارنده متحرک (2) و نگهدارنده ثابت (4) را می توان تعویض کرد.
نکته: دقت کنید، که هر دو فک برش (3) مطابق با اندازه رزوه ای که قرار است برش داده شود، قرار گرفته باشند (رجوع کنید به تصویر D). یک فک برش (3) برای اندازه های رزوه متریک دارای یک لبه برش در هر اندازه رزوه است. این در سمت برچسب خورده فک برش قرار دارد (3). فک های برش (3) را فقط می توان در موقعیت صحیح پیچ کرد، به طوری که دو طرف برچسب دار رو به روی یکدیگر قرار گیرند.