# Lietošana

- Nomainiet vītņgrieža žokļus (3), ja tiek griešanas malas ir atskabargainas vai zaudējušas formu(skat. attēlu E). . Ievērojiet tālākus norādījumus skatīt Vītņgrieža žokļu nomaiņa.

- Vītņgrieža žokļi(3) ir ārkārtīgi asi. Tādēļ vienmēr uzmanieties, lai nepietuvinātu rokas griešanas malām un kustīgajām daļām. Negrieziet īsas apstrādājamā priekšmeta daļas, kuru griešanas laikā rokas var nonākt vītņgrieža žokļu tuvumā. Pastāv smagu ievainojumu risks vai locekļu nogriešanas risks.

- Pārliecinieties, ka uz elektroinstrumenta ir samontēti pareizā izmēra vītņgrieža žokļi (3) un abi vītņgrieža žokļi ir novietoti pareizā pozīcijā. Pirms uzsākat griešanu pārbaudiet uz vītņgrieža žokļiem uzdrukātos vītņu izmērus.

- Pirms nospiest aktivizēšanas slēdzi(14), iestatiet vītņstieni tā, lai jūsu vītnes gājums atbilstu stacionārā vītņgrieža žokļu kustībām. Nepareizs vītnes gājuma virziens var izraisīt vītņgrieža žokļu salūšanu un ķermeņa ievainojumus, ko izraisījušas no instrumenta izmestas atlūzušas daļas.

Kritienu novēršanas aizsardzības sistēmas piestiprināšana
Uzsākot lietošanu
Norādījumi darbam