# Dati tecnici

Cesoia per barre filettate |  | GGC 18V-12
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JM8 0..‎
Tensione nominale | V= | 18
Prestazioni di taglio
Acciaio dolce |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5 M 12 x 1,75
Acciaio inox |  | M 6 x 1 M 8 x 1,25 M 10 x 1,5
Dimensioni (L x L x A) | mm | 221 x 133 x 272
PesoA) | kg | 3,4
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e per lo stoccaggio | °C | −20 … +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V…
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18...

A)

  Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)

B)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.