# بدء التشغيل

##

- اضبط مفتاح التحويل (13) دائمًا على وضع الإقفال ، في حالة عدم استخدامك للعدة الكهربائية.

- تأكد قبل التشغيل من الوضع الصحيح لمفتاح التحويل (13) .

- لا تحرك مفتاح التحويل (13) في حالة الضغط على مفتاح التشغيل (14) . قد يؤدي هذا إلى إحداث ضرر بالعدة الكهربائية.

لبدء عملية القطع، اضبط مفتاح التحويل (13) على وضع القطع (الوضع a، ) ثم اضغط على مفتاح التشغيل (14). لعكس اتجاه الحركة، اضبط مفتاح التحويل (13) على وضع العكس (الوضع b، ) واحتفظ به مضغوطًا أثناء الضغط على مفتاح التشغيل. عندما تترك مفتاح التحويل ومفتاح التشغيل، تنتقل العدة الكهربائية تلقائيًا إلى وضع الإقفال . إذا واصلت الضغط على مفتاح التشغيل (14) فستكمل العدة الكهربائية دورة كاملة، وتتوقف تلقائيًا عند الوضع المفتوح بالكامل. لإقفال مفتاح التشغيل (14) اضبط مفتاح التحويل (13) على وضع الإقفال . في هذا الوضع، لا يمكن الضغط على مفتاح التشغيل (14).

إرشاد: لا تقم أبدًا بقطع القضبان الملولبة أثناء عكس اتجاه الحركة. فسيؤدي هذا إلى حدوث أضرار بالعدة الكهربائية. لا تقم بتشغيل العدة الكهربائية في اتجاه حركة معكوس إلا في حالة الدوران بدون حمل ولفتح فكي القطع (3) بشكل كامل.

إرشاد: إذا قمت بتحرير مفتاح التشغيل (14) بعد القطع أثناء فتح فكوك القطع (3) ثم ضبطت مفتاح التحويل (13) على وضع العكس، فستغلق فكوك القطع. ستفتح مرة أخرى عند الضغط على مفتاح التشغيل مجددًا.

##

اضبط مقاس قلاووظ القضيب الملولب المراد قطعه في دليل القضبان الملولبة (5). يؤدي ذلك إلى ضبط سطح الارتكاز M6/M8 و M10/M12 للقضيب الملولب في الاتجاه الصحيح.
قم بإدخال القضيب الملولب قبل الضغط على مفتاح التشغيل (14) بحيث تتطابق أسنانه مع أسنان فك القطع (3) للحاضن الثابت (4). المحاذاة غير الصحيحة بين حزوز القلاووظ قد تؤدي إلى كسر فكوك القطع (3) وحدوث إصابات من جراء تطاير الأجزاء المكسورة أو إتلاف سن اللولب في القضيب الملولب، بحيث لا يمكن تثبيت صامولة عليه بعد ذلك.
ضع القضيب الملولب بزاوية قائمة مع خط القطع (19) (انظر الصورة G) وتأكد من أنه على تلامس جيد مع دليل القضيب الذي تم ضبطه مسبقًا.
لغرض بدء عملية القطع تأكد أن مفتاح التحويل (13) في وضع القطع (الوضع a، ، انظر الصورة C) واضغط على مفتاح التشغيل (14) باستمرار. يتداخل فك القطع في الحاضن المتحرك (2) مع فك القطع في الحاضن الثابت (4) ثم يعود إلى وضعه السابق. إذا قمت بتحرير مفتاح التشغيل (14) قبل إتمام القطع، ستتوقف فكوك القطع (3) في مكانها .

إرشاد: إذا قمت بقطع قضيب ملولب مصنوع من معدن قابل للسحب، مثل الفولاذ، يمكن أن تتكون نتوءات في طرف القطع. في هذه الحالة، قم بإزالة النتوءات باستخدام مبرد.

##

إذا واصلت الضغط على مفتاح التشغيل (14) فستغلق الحواضن (2) و (4) لفكوك القطع (3) مرة واحدة قبل أن تعود إلى وضع الفتح الكامل وتتوقف بعد ذلك. اترك مفتاح التشغيل (14) واضغط عليه مجددًا لبدء دورة القطع التالية.

##

يمكن تخزين المفتاح سداسي الرأس المجوف المورد (8) بأمان في العدة الكهربائية لمنع فقدانه. لإخراج مفتاح سداسي الرأس المجوف، قم بإزالة المركم، ثم اسحب المفتاح سداسي الرأس المجوف للخارج. بعد الاستخدام، قم بتخزين المفتاح سداسي الرأس المجوف مرة أخرى في العدة الكهربائية، ثم أعد تركيب المركم.

##

يتيح ضوء العمل (16) إضاءة نطاق العمل إذا كانت ظروف الإضاءة غير مناسبة.

احترس: لا توجه نظرك إلی المصباح مباشرة.

اضغط على مفتاح التشغيل (14) برفق فقط لتشغيل ضوء العمل (16) دون تشغيل المحرك. اضغط على مفتاح التشغيل بالكامل عند رغبتك في قطع قضبان ملولبة. يتم تشغيل ضوء العمل تلقائيًا أثناء التشغيل. يظل المصباح مضاءً طالما يتم الضغط على مفتاح التشغيل. ينطفئ ضوء العمل بعد حوالي 15 ثانية من ترك مفتاح التشغيل.

##

لإجراء عمليات قطع دقيقة، ضع دليل القضبان الملولبة (5)̈ في الموضع المناسب وفقًا لقطر القضيب المراد قطعه (M6/M8 أو M10/M12).

ضع القضيب الملولب بشكل عمودي على خط القطع قبل البدء في القطع (19). تأكد من تداخل حزوز القلاووظ للقضيب الملولب مع حزوز قلاووظ فك القطع الثابت (انظر الصورة K). تأكد أيضًا من أن القضيب الملولب على تلامس جيد مع سطحي دليل القضيب (انظر الصورة G) وأمسك القضيب الملولب بإحكام في هذا الوضع. أثناء عملية القطع، تنشأ قوة رد فعل قد تؤدي إلى ميل القضيب الملولب. قد يؤدي ميل القضيب الملولب إلى رداءة جودة القطع أو انحشار القضيب الملولب أو تلف فكوك القطع أو القضيب الملولب. لذلك، أمسك القضيب الملولب في الاتجاه الموصوف أثناء عملية القطع.

##

استخدم محدد العمق (10)، عند الرغبة في قطع قضبان ملولبة لها نفس الطول، أو عند قطعها مع ترك بروز محدد فوق السطح.
اضغط على الزر (9) وأدخل محدد العمق. تأكد من أن الجانب المسنن لمحدد العمق يكون موجهًا نحو الجانب المسنن للزر. يحتوي محدد العمق (10) على مقياسين (الملليمتر والبوصة). يمكنك قلب محدد العمق (10) لاستخدام المقياس المطلوب. قم بمحاذاة القيمة التي تمثل الطول المطلوب على محدد العمق (10) مع السطح المرجعي الخاص به (11) (انظر الصورة I). لتثبيت محدد العمق اترك الزر (9) مرة أخرى.

لا تحمل العدة الكهربائية من محدد العمق (10). وإلا فقد تسقط العدة الكهربائية، مما قد يؤدي إلى إصابات للأشخاص و/أو تلف العدة الكهربائية.