# Fissaggio del dispositivo di protezione anticaduta (vedere fig. B)

Avvertenza: per assicurare l’elettroutensile contro le cadute si deve utilizzare un dispositivo di protezione anticaduta (22) adatto al peso del sistema. La lunghezza massima ammessa per il dispositivo di protezione anticaduta è di 1,1 m. Prestare molta attenzione all’area di fissaggio (21) ammessa sull’elettroutensile.

Come dispositivo di protezione anticaduta utilizzare preferibilmente un laccio di nastro fissato ad una tavola di ancoraggio o un dispositivo di protezione anticaduta con ammortizzatore per cadute.

Nel fissare il dispositivo di protezione anticaduta (22), prestare molta attenzione alle relative istruzioni per l’uso.

- È obbligatorio fissare l’altro capo del dispositivo di protezione anticaduta ad una struttura stabile (ad es. un edificio o un’impalcatura) e mai all’operatore stesso.
  Il dispositivo di protezione anticaduta deve potersi muovere liberamente ed è consentito fissarlo esclusivamente ad un punto di ancoraggio fisso (23) e nell’apposita area di fissaggio (21) sull’elettroutensile.
  Selezionare il punto di ancoraggio fisso (23) in modo che, in caso di caduta, l’elettroutensile possa cadere liberamente nella protezione anticaduta senza trascinare o mettere in pericolo l’operatore.

Posizionare l’imbragatura del dispositivo di protezione anticaduta (22) attraverso l’impugnatura (17) e condurre il lato del moschettone attraverso l’imbragatura stessa. Quando si tira l’imbragatura, accertarsi che questa sia posizionata correttamente nell’area di fissaggio (21) e non sia attorcigliata. Prima di ogni impiego, controllare il dispositivo di protezione anticaduta e il suo corretto fissaggio sia all’elettroutensile sia al punto di attacco (23).