# Bashkangjisni pajisjen e mbrojtjes nga rënia (shih figurën B)

Shënim: Për të mbrojtur veglën elektrike nga rënia, duhet të përdoret një pajisje mbrojtëse nga rënia (22) e përshtatshme për peshën e sistemit. Gjatësia maksimale e lejuar e pajisjes mbrojtëse nga rënia është 1,1 m. Sigurohuni që të vëzhgoni zonën e lejuar të montimit (21) në veglën elektrike.

Si një pajisje mbrojtëse nga rënia, preferohet të përdorni një litar me lidhje ankorimi ose një pajisje mbrojtëse nga rënia me një amortizues.

Kur lidhni pajisjen mbrojtëse nga rënia (22), sigurohuni që të ndiqni udhëzimet e saj të përdorimit.

- Sigurohuni që të lidhni anën e kundërt të pajisjes mbrojtëse nga rënia në një strukturë të qëndrueshme (p.sh. ndërtesë ose skelë) dhe kurrë me vetë përdoruesin.
  Pajisja e mbrojtjes nga rënia duhet të jetë e lëvizshme lirisht dhe mund të ngjitet vetëm në pikën fikse ankorimi (23) dhe në zonën e lejuar të ngjitjes (21) në veglën elektrike.
  Zgjidhni pikën fikse të ankorimit (23) në mënyrë që në rast rënieje, vegla elektrike të mund të bjerë lirshëm në mbrojtjen kundër rënies pa u ngatërruar ose rrezikuar përdoruesin.

Vendosni lakun e pajisjes mbrojtëse nga rënia (22) përmes dorezës (17) dhe kaloni anën e karabinës përmes lakut. Kur shtrëngoni lakun, sigurohuni që ai të jetë vendosur siç duhet në zonën e bashkangjitjes (21) dhe të mos jetë i përdredhur. Kontrolloni pajisjen mbrojtëse nga rënia dhe lidhjen e saj të saktë me mjetin elektrik dhe pikën e ankorimit (23) përpara çdo përdorimi.